문서번호	수도자재관리센터-10556
결재일자	2014.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	06/11 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형31)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

조달구매하여 납품된 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시

하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	납품요구일 (납품기한)	비고
덕타일주철관 KP700mm외 7종 구매(대형31)	KP700mm외 3종 620본 고무링 500개	₩461,825,690	2014.05.27 (2014.07.30	3자단가

□ 납품업체

○ 대형31 : 한국주철관공업(주) 대표 홍동국

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.06.10

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누 계	금 번 납품량	잔량
덕타일주철관	타이튼(3종)150mm	본	200	0	80	120

□ 검사결과

(단위:본)

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	용출	검사결과
덕타일주철관	타이튼(3종) 150mm	80	1	1	-	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련항목의 자체 및 공인 시험성적서 등을 제출토록 함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

○ 재료시험은 자체 및 공인 시험성적서를 확인 후 적합 시 검수코자 함.

붙임 1) 주철관검사표(대형31) 1부. 끝.