정기점검 보고서(천호지하차도,성내유수지교)

문서번호	시설보수과-2351
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설보수과장		동부도로사업소장
		김희철		김호규		박용선		06/11 최동필

시설물명	시설물개요				관리책임자	비고
	종별	B(m)	L(m)	준공년도
천호지하차도	2종	16	355	1997	동부도로사업소 담당 김희철
성내유수지교	2종	40	394	1986

◦ 점검일시 : 2014. 06. 09(화)

◦ 점 검 자 : 김호규, 김희철

◦ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항					전문가 자문여부	비고
시설명	손상 내용	손상규모	손상등급	조 치 내 용
천호 지하차도	벽체 타일 탈락			2014년 보수공사 시행
성내 유수지교	P15 슬래브하부 단면 파손	1*1m		일상유지보수공사 조치 완료

◦ 새로운 이상 발생 개소

시설명	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	비고
천호 지하차도	벽체 타일 탈락			2014년 보수공사 시행중
	길동방향 난간하부 파손	9m		2014년 보수공사 지시예정
	한강방향 아스팔트 소성변형	0.5*1m		직영반 보수 조치예정
성내 유수지교	아산병원 방향 아스팔트 소파발생	0.3*0.3m		직영반 보수 조치예정

붙 임 : 사진대지 1부.  끝.

사  진  대  지

천호지하차도 벽체 타일 탈락	천호지하차도 난간 하부 파손
천호지하차도 한강방향 아스팔트 소성변형	성내유수지교 아산병원 방향 소파 발생