소방활동 자료조사서

문서번호	세종로119안전센터-3528

★담당자	2팀장	센터장	결재
손라현	홍정호	06/12 강장희

1. 일반현황

대상명	정부중앙청사(별관)	위 치	사직로8길 60		전 화	2100-4534
관계인	안전행정부장관	소방안전 관리자	###	상 주 인 원	30 명	수 용 인 원	235 명
주용도	국가청사	취 약 장 소		지하6층 보일러실/ 1층 식당
건 물 구 조	양식 철근조 슬라브가 19/6층 1동 건축면적 : 3,939㎡ 연 면 적 : 59,709㎡
특 이 사 항	중간 통로를 이용하여 본관과 연결됨

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	- 연결송수관 등	정문우측 연결송수구 적정 설치, 유지 관리됨
연소확대요인	- 층별,면적별 연소확대 요인등	- 층별,면적별 구획됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	- 도시(LNG)가스설치,사용등	- 도시가스 사용
화기취급상황	- 화기종류,장소,용도	지하6층 보일러실 난방용 도시가스 사용 1층 식당 취사용 도시가스 사용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	- 화재진압 여건등	건물 전면 및 우측으로 도로가 있어 특수차 부서 및 활용 가능하며, 진압여건 양호함
긴급 통행	- 긴급통행 장소등	- 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	- 특수차 진입,부서등 활용 및 인명구조 등	옥내계단을 이용하여 지상층 혹은 옥상층으로 인명대피를 유도함 중간통로를 활용하여 별관 화재시 본관으로 인명대피를 유도함 건물 전면 특수차 부서와 헬리포터를 활용하여 고층부의 요구조자를 구조함
비상용승강기 및 피난계획	- 비상용 승강기 설치 - 피난계획	- 특별피난계단 2개소 - 비상승강기 1대 - 헬리포터 1개소
소화용수시설	- 소방용수 설비 - 인근 공설소화전 설치 등	세소 85호 인근 소방용수 적정유지 관리됨
기타 조치사항	- 화재예방 등	- 화재발생시 최초119신고 및 피난유도요령에 대한 사항 지도함(관리실)

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년  6월  11일

조사자 소속 : 세종로안전센터  계급 소방장  성명 김경의 (인)

계급 소방사  성명 손라현 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2