문서번호	정수시설과-3047
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	소장
김왕주	김구식	06/12 정남기
협 조

풍수해 대비 시설물 점검 결과

지적사항 조치계획 보고

2014. 06.

영등포아리수정수센터

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

풍수해 대비 시설물 점검 결과

지적사항 조치계획 보고

2014년 풍수해 대비 시설물 점검 결과, 지적사항을 아래와 같이 조치코자 보고드림

Ⅰ		점검 현황

풍수해 대비 시설물 안전점검 실시(2회 점검)

□ 자체 점검(1차)

- 일  시 : 2014. 5.14 ~5.20.

- 점검자 : 고재연외 13명

□ 합동 점검(2차)

- 일  시 : 2014. 5. 28.

- 점검자 : 본부 생산관리과 유양현외 3명, 광암 김우승외3명

Ⅱ		지적 및 조치 사항

자체점검 지적 사항(완료1건, 진행1건)

□ 2정수지 1호지 유입구 배수로 토사 적치

☞ 토사 청소 실시 (자체 인력에 의한 청소 실시)

□ 2정수장 배수펌프장 전동셔터 고장

☞ 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 수리요청코자 함

합동점검 지적 사항(완료4건, 진행2건)

□ 풍수해 대책 상황실에 미 비치

☞ 풍수해 대책보고서 상황실에 비치

□ 시설물 및 장비 점검카드 작성

☞ 시설물 및 장비 점검 카드 작성 중(6월30일까지 완료 예정)

□ 개인별 임무카드 작성 및 행동요령 마련

☞ 임무카드 및 행동요령 작성 중(6월30일까지 완료 예정)

□ 빗물받이 및 주변 낙엽 제거

☞ 청소 실시 (자체 인력에 의한 청소 실시)

□ 쥐산 붕괴 사면 보호 조치

☞ 사면 천막 보강 실시 (영등포구청에서 실시)

□ 공동구 출입문 정비 불량

☞ 출입문(상부) 도장 실시(자체 인력에 의한 도장 실시)

Ⅲ		예산소요 지적사항 조치 계획

전동 셔터(2정수장 배수펌프실 출입문) 수리

□ 토목․건축 시설물유지보수공사(연간단가)업체인 건승

엔지니어링(주) 대표 이안순에게 선시공, 후정산코자 함

□ 소요 예산

- 전동셧터 수리비 965,550원[최저견적단가에 낙찰율 적용,

제잡비 및 부가가치세 별도]

- 산출근거 : 1,100,000원(최저가 견적)*0.87778(낙찰율) = 965,550원

별첨 : 1. 지적사항 사진 1부.

2. 전동셔터 수리 견적서 1부.  끝.