정기점검 보고서(일원터널,탄천교)

문서번호	시설보수과-2377
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설보수과장		동부도로사업소장
		김희철		김호규		박용선		06/12 최동필

시설물명	시설물개요								관리책임자	비고
	종별	안전 등급	규 모(m)				구조 형식	준공일
			터널고	폭	연장	통과 높이
일원터널	1종	B	8.15	23.6	260	4.5	ARC	'93.12.31	동부도로사업소 담당 김희철
탄천교	2종	B	-	40	340	-	PCI,RA	‘85.12.30

◦ 점검일시 : 2014. 06. 11(수)

◦ 점 검 자 : 김호규, 김희철

◦ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

점 검 관 련 사 항					전문가 자문여부
시설명	손상 내용	손상규모	손상등급	조 치 내 용
일원 터널	옹벽구간 시공죠인트 이격			균열측정기 설치하여 관리중
탄천교	특이사항 없음

◦ 새로운 이상 발생 개소

점 검 관 련 사 항					전문가 자문여부
시설명	손상 내용	손상규모	손상등급	조 치 내 용
일원 터널	양방향 아스팔트 포장 불량			- 지속 관찰
탄천교	가락시장 방향 아스팔트 포장 망상균열 및 백태 발생			지속 관찰
	수서방향 방호울타리 보수완료

붙 임 : 사진대지 1부.  끝.

현 황 사 진

▼ 일원터널 옹벽부 - 균열측정기 설치하여 관리	▼ 일원터널 일원동 방향 - 아스팔트 포장 불량
▼ 탄천교 가락시장 방향 - 망상균열 및 백태발생	▼ 탄천교 수서방향 - 방호울타리 보수 완료