	종로소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생보고(신-321호)

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편「15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 신교119안전센터-2551(2014.6.05.)호 「2014년 6월 중 소방용수시설 정기조사 계획보고(수정)최종」

2. 위 호와 관련하여 2014년 5월중 정기 소방용수 조사중 신교119안전센터에서 관리 운영중인 소방용수시설 고장 사유가 발생하여 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

-소방용수-

연번	종별 (식별)	관리번호 (용수번호)	주소	고장내용	사용여부	담당자
1	지상식	신-321호	종로구 창의문로 1길 2-0(청운동 15-19 벽산빌리지 5동 앞 도로변 우측)	몸통 및 제수변 스핀들 불량(헛돔)	사용불	교.석영수 외 1명

붙임 : 고장 발생 보고서(신-321호) 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	석영수		2팀장	이성종		센터장	06/12 정규택
협조자
시행	신교119안전센터-2693	(		)	접수		(		)
우	110-701	서울 종로구 수송동 종로소방서	/
전화	734-0119	/전송	02)723-8119	/	beehoo@seoul.go.kr	/	대시민공개