문서번호	정보통신보안담당관-10491
결재일자	2014.6.13.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

		시 민
★주무관	통신망관리팀장	정보통신보안담당관
이영성	추경수	06/13 박웅수

사물지능통신 유지보수 용역보고

(2014. 5월)

2014. 6

정보통신보안담당관

(통신망관리팀)

사물지능통신 유지보수용역 (2014. 5월)

버스도착 정보 등 시민의 안전과 이용 편의를 위해 다양하고 편리한 정보를 제공하고 있는 u-쉼터와 각종센서 운영현황 및 점검결과를 보고함

Ⅰ				현 황

☐ 운영장비

❍ 노면센서 : 2곳

남산 소월길
정릉터널

❍ 기상센서 : 16곳(버스정류장)

❍ 무선통신장비 : WiFi Mesh AP 10대, 무선브릿지 12대

❍ Shelter 보조장비 : STB 16대, 교통카드리더기 16대, 후면 LED전광판 16대

❍ 운영서버 : 사물지능통신통합, 보안등관제, 어린이관제, 영상관제 등

☐ u-쉼터 운영정보 및 정류소 위치

❍ 안내중인 정보 : 버스도착안내, CCTV표출, 목적지검색, 전자지도, 분실물찾기,                        화장실위치, 날씨안내, 교통방송

❍ 정류장 설치 정보

설치장소	정류장번호	설치장소	정류장번호
강남역 1번출구	23-287	종로3가 YBM시사빌딩	01-183
강남역 12번출구	23-284	종합운동장역 4번출구	24-154
선릉역 1번출구	23-259	종합운동장역 5번출구	24-144
선릉역 10번출구	23-218	잠실역 4번출구	24-146
삼성역 코엑스(1)	23-198	잠실역 5번출구	24-138
삼성역 코엑스(2)	23-198	광화문역 6번출구	01-129
삼성역 한국전력	23-197	종로2가 YMCA	01-187
종로1가 서현빌딩	01-189	종로4가	01-180

Ⅱ				점검내역

구 분		점 검 내 용	결 과
네트워크		VPN의 서버 정상접속 점검, 쉘터간 동기화 점검	이상없음
서버	장비	TOPIS, 기상청, 연합뉴스, 교통방송 수신데이터 점검, CCTV서버	”
	운영	Data base점검, CCTV서버의 IP SUBNET 정상동작 점검	”
u-Road	장비	통합 RTU의 데이터 수집상태, 영상전송, Sensor data gathering	”
	운영	관제Potal 데이터 통신 상태점검, Wibro 통신상태 점검	”

※ 붙임(월간 점검보고서) 참조

Ⅲ				이용자 분석

☐ u-쉼터 정보별 이용자수 (2014. 5월)

❍ 세부정보

제공정보	버스정보	목적지검색	교통방송	CCTV정보	전자지도	화장실정보
터치횟수	273,327	4,080	3,984	3,227	2,770	2,592
이용자수	91.109	1,360	1,328	1,076	923	864

제공정보	날씨정보	분실물찾기	합계
터치횟수	2,469	2,255	294,704회
이용자수	823	752	98,235명

※ 산출근거 : 매일 24시간을 기준으로 터치한 조회수(3회당 1명으로)를 계산

[이용자 수 산출 : 총조회수 / 3회 (3번의 터치를 1회정보 확인으로 환산)]

❍ u-쉼터 이용인원 (상위5개소)

❍ 정보이용 인원수 (상위 5개)

☐ u-쉼터 정보검색 터치횟수 (상위 5개)

❍ 버스도착 정보

❍ 목적지정보

❍ 교통방송 정보

❍ CCTV정보

❍ 전자지도 검색

붙임  1. 사물지능통신 유지관리 보고서(5월)

2. u-쉼터 분야별조회수(5월)