함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2014년 5월분)

1. 우리 센터의 2014년 5월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'13.5월	830,342,900	10,404,715	35,509,800	0.293	전년 동월대비 수돗물 총생산량은 61만톤 증가 하였고, 계통별 송수량은 자연유하(노량진라인) 20만톤 증가, 저양정(우면산라인) 21만톤 증가, 고양정(방배라인)은 20만톤 증가 하였음 1취수장 노후 펌프 교체에 따른 취수효율 개선 및 생산량감소로 전력사용량은 1.42% 감소 하고, 톤당 전력사용량은 0.01감소하였으나 동력비 는 계속된 전기요금 인상으로 6.13% 증가 하였음 ▶ 1취수장 펌프시설 보강 - '13년 8월 : 2,8호 펌프(1900마력) 교체 - '13년 8월 : 3호 펌프(1200마력) 수리 ▶ 전기요금 인상 - '13.11.21 : 산업용 전기료 인상(6.4%↑) - ‘14.5월부터 할인율 감소 10%→7.5%
'14.5월	906,630,180	10,257,268	36,117,600	0.283
증 ․ 감	+76,287,280	-147,447	607,800	-0.01
	+9.59%	-0.13%	2.73%	-3.41%

※ 전기요금 인상(2013.11.21 산업용 고압 6.4%↑,5월부터 할인율감소10%→7.5%)에도 1취수펌프 보강 및 탄력적인 정수장 운영(시간대별 생산 공급량 조정)으로 전기요금 절감에 기여함

붙임 : 1. 2014년 5월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김희수		정수시설과장	남효돈		소장	06/13 유성종
협조자	주무관	이병옥		정수과장	김영배
시행	정수시설과-1298	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개