문서번호	물관리정책과-8951
결재일자	2014.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질정책팀장	물관리정책과장		물관리정책관
장지선	정미선	배광환		06/13 정만근
협 조

한강 및 지천 수질현황 보고

(2014년 4월)

2014. 6

도시안전실

물관리정책과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

한강 및 지천 수질현황 보고

(2014년 4월)

'14. 4월 한강본류 수질(BOD)은 좋음(Ia) ~ 약간나쁨(Ⅳ)등급 한강지류 수질(BOD)은 보통(Ⅲ) ~ 매우나쁨(Ⅵ)등급이었음

◦ 팔당댐(Ib), 잠실(Ia), 노량진(Ⅲ), 행주(Ⅳ)

◦ 탄천(Ⅳ), 중랑천(Ⅵ), 안양천(Ⅲ), 홍제천(Ⅲ)

※ 수질등급(BOD,mg/l):Ⅰa(1이하),Ⅰb(2이하),Ⅱ(3이하),Ⅲ(5이하),Ⅳ(8이하),Ⅴ(10이하),Ⅵ(10초과)

□ 강우 및 수문현황

○ 강수량 현황(㎜)

구 분	'14. 4월	'13. 4월	예년 4월
소양댐(춘천)	48.3 / 94.8	63.2 / 172.4	75.1 / 157.7
충주댐(충주)	49.9 / 119.8	71.8 / 191.4	77.0 / 177.2
서울지역	31.0 / 67.4	71.7 / 195.7	64.5 / 157.5

※ 강우량 / 누적강우량, 서울지역 예년 1980 ～ 2010년 평균

○ 저수율 및 방류량(월평균)

구 분	저수율(%)			방류량(㎥/sec)
	'14. 4월	'13. 4월	예년 4월	'14. 4월	'13. 4월
소양댐	52.2	52.6	42.6	55.4	83
충주댐	41.6	46.8	43.2	119.0	142
팔당댐	상시 만수위			234.3	372

※ 예년 : 댐가동연도 ～ ‘10년

□ 한강 본류 수질현황

○ 수질 현황

구 분	BOD5(mg/L)			총대장균군(군수/100㎖)			T-N(mg/L)			T-P(mg/L)
	'14년 3월	'14년 4월	'13년 4월	'14년 3월	'14년 4월	'13년 4월	'14년 3월	'14년 4월	'13년 4월	'14년 3월	'14년 4월	'13년 4월
팔당댐	1.5	1.9	1.3	7	13	38	2.105	2.054	2.211	0.017	0.023	0.024
잠실	1.1	1.0	1.9	32	54	1600	2.245	2.110	2.408	0.024	0.015	0.048
노량진	2.8	2.7	2.8	35,500	21,800	203,850	4.306	4.104	3.509	0.199	0.226	0.142
행주	4.8	6.5	4.8	550	2,300	3,600	5.257	5.698	4.632	0.273	0.266	0.268

○ 항목별 비교

○ 수질(BOD5) 변화 추이

○ 수질결과

- 팔당댐 수질(BOD)은 1.9㎎/L로 좋음(Ⅰb)등급, 잠실지점은 1.0㎎/L  매우좋음(Ⅰa)등급, 노량진 지점은 2.7㎎/L 약간좋음(Ⅱ)등급, 행주지점은 6.5㎎/L로 약간나쁨(Ⅳ)등급을 보였음.

- 전월 BOD 비교시 잠실, 노량진 지점은 개선되었으나 팔당댐, 행주지점은 악화되었음

□ 주요 지천 수질현황

○ 수질현황

구 분	BOD(mg/L)			총대장균군(군수/100㎖)			T-N(mg/L)			T-P(mg/L)
	'14년 3월	'14년 4월	'13년 4월	'14년 3월	'14년 4월	'13년 4월	'14년 3월	'14년 4월	'13년 4월	'14년 3월	'14년 4월	'13년 4월
탄 천	8.3	6.4	8.5	42,000	80,000	69,000	12.600	12.725	10.356	0.739	0.446	0.658
중랑천	9.4	10.5	31.8	320,000	420,000	500,000	13.008	13.895	18.816	1.339	2.190	1.162
안양천	11.3	4.1	7.3	16,000	11,000	52,000	23.520	20.797	13.786	0.109	0.110	0.364
홍제천	11.3	4.8	3.3	600	600	6,000	9.636	8.731	6.984	0.091	0.067	0.029

○ 항목별 비교

○ 수질(BOD) 변화 추이

○ 수질결과

- 탄천 지점 수질(BOD)은 6.4㎎/L 약간나쁨(Ⅳ), 중랑천 지점은 10.5㎎/L 매우나쁨(Ⅵ), 안양천 및 홍제천 지점은 각각 4.1㎎/L, 4.8㎎/L로 보통(Ⅲ) 등급을 보였음

- 전월에 비해 중랑천을 제외한 모든 지점에서 개선되었음

붙임  1. 지점별․항목별 수질 현황(2014. 4월) 1부.

2. 연도별 수질 및 기상, 수문 현황 1부. 끝.