＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 06월 12일 목요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							박광현	김정환		이충기				06/13 박명우
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(원심)			시간		구분		직명		성명
00～01시	*								00:00- 09:00		3조		기계6		염진록
01～02시	*
02～03시	*
									09:00- 18:00		1조		전기7		임재동
03～04시	*
04～05시	*
									18:00- 24:00		2조		전기7		박광현
05～06시	*
06～07시	*
									슬 러 지
07～08시	*
08～09시	*
									소화 인발량			4544(㎥)
09～10시	*
10～11시	*	*	*	*		*
11～12시	*
									원심 처리량			2745(㎥)
12～13시	*
13～14시	*
									오 니 케 익
14～15시	*
15～16시	*
									원심 생산량			211.390(톤)
16～17시	*
17～18시	*
									약 품
18～19시	*
19～20시	*
20～21시	*
									원심 사용량			480(kg)
21～22시	*
22～23시	*
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시	*
가동시간	0	23	23	23		23			4대 92시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)		C (원심)	A (원심)			B (예비)		C (원심)		원심 (신설)	세척수 펌프(A)
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750						1750		1770
	10:00	1750			1750	1750					1750		1770
														A . B 계 열	S1
	15:00	1750			1750	1750					1750		1770
															S2
	21:00	1750			1750	1750					1750		1770
															1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730	1750					1750		1770
															2	28	28	28	28
	10:00	1730			1730	1750					1750		1770
															3	28	28	28	28
	15:00	1730			1730	1750					1750		1770
														C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730	1750					1750		1770
															S4
구분	A,B계열			C,D계열			구분	A,B계열				C,D계열
															4	24	24	24	24
															5	26	26	26	26
잡용수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0			저 류 조 수 위 (M)	08시		3.8		4.0
															S5
															6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0				16시		4.0		4.1
														에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0				24시		3.9		4.1
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 154[KV]변전실 정전작업 관계로 원심탈수기 가동중지(10:00~10:40) ▶ 154[KV]변전실 송전으로 원심 탈수기 정상가동(10:40~ ) ▶ 세정수 유입 전동밸브 및 공압밸브 동작상태 점검 ▶ 약품용해조 정전으로 인한 정상 작동여부 점검 ▶ 에어 콤프레셔 응축수 드레인 작업 ▶ 협작물분리기 가동상태 점검 및 청소작업
														1		7.0	7.0	7.0	7.0
														2
														저류조 교반기
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
														AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
															2
															3
														CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
															5
															6