＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 06월 15일 일요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							염진록	김정환		이충기				06/16 박명우
기기별 시간별	원심 탈수기 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(원심)			시간		구분		직명		성명
00～01시	*								00:00- 09:00		4조		전기8		장재호
01～02시	*
									09:00- 18:00		2조		전기7		박광현
02～03시	*
03～04시	*
									18:00- 24:00		3조		기계6		염진록
04～05시	*
									슬 러 지
05～06시	*
									소화인발량			4,984 (㎥)
06～07시	*
07～08시	*
08～09시	*
									원심 처리량			2,881 (㎥)
09～10시	*
10～11시	*
11～12시	*
									오 니 케 익
12～13시	*
									원심 생산량			234.77 (톤)
13～14시	*
14～15시	*
15～16시	*
16～17시	*
									약 품
17～18시	*
18～19시	*
									원심 사용량			480 (kg)
19～20시	*
20～21시	*
21～22시	*
22～23시	*
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시	*
가동시간	0	24	24	24		24			4대 96시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)		C (원심)		A (원심)			B (예비)	C (원심)		신설 (원심)	세척수 펌프(A)
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750		1750				1750		1770
	09:00	1750			1750		1750				1750		1770
														A . B 계 열	600
	15:00	1750			1750		1750				1750		1770
															300	300
	21:00	1750			1750		1750				1750		1770
															300	300	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730		1750				1750		1770
															600	28	28	28	28
	09:00	1750			1750		1750				1750		1770
															300	300	300	300	28
	15:00	1730			1730		1750				1750		1770
														C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730		1750				1750		1770
															S4
구분	A,B 계열			C,D 계열		구분		A,B계열				C,D계열
															4	24	24	24	24
															5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0		저류조 탱크 (M)		08시	4.0			4.2
															S5
															6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0				16시	4.0			4.2
														에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0				24시	4.1			4.3
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 약품 용해장치 약품 투입작업(480kg). ▶ 원심 탈수기 탈리액 배관 500mm 스컴 제거작업. ▶ 화재 비상 유도등 전원 배선용 차단기 트립 및 회선점검. ▶ 에어 콤프레셔 응축수 드레인 작업 및 배관 점검. ▶ 원심2,3,4,5호 케잌 상태 및 탈리액 점검. ▶ 협잡물 분리기 이물질 제거 및 가동상태 점검.
														1		7.0	7.0	7.0	7.0
														2
														저류조 교반기
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
														AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
															2
															3
														CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
															5
															6