문서번호	급수운영과-13328
결재일자	2014.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
남철우	강동길	06/17 장시명
협 조

사급자재 공급원 승인(변경) 검토 보고

( 2013년 가산동외 9개동 상수도공사 )

2014. 6.

급수운영과

사급자재 공급원 승인(변경) 검토 보고

( 2013년 가산동외 9개동 상수도공사 )

우리사업소에서 시행중인 「2013년 가산동외 9개동 상수도공사」계약업체로 부터 사급자재 공급원 변경 요청서가 제출되어 검토 후 아래와 같이 보고 드림

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2013년 가산동외 9개동 상수도공사

○ 공사개요 : D = 13~300mm, L = 1,996m 상수도관 부설

○ 공사기간 : 2013.7.8. ~ 2014.6.30.

○ 계약업체 : ㈜고황 대표 김미숙

□ 검토내용

○ 계약업체로부터 사급자재 공급원 변경 승인 요청서 제출

- 수도법 제14조제3항 및 제24조의2에 따른 수도용자재 및 제품의 사용기준중 품질경영체제인증(ISO)에 대한 수도용자재 사용인정고시가 2014.5.25.부로 유효기간이 만료됨에따라

- 당초 품질경영체제인증(ISO)를 기준으로 사급자재 공급원으로 승인된 일부 공급원에대해 「수도법 제14조제3항, 수도법시행령 제24조의2(품질기준)」 및 「수도법 제14조제1항(위생안전기준)」에 적합한 업체로 공급원을 변경 승인요청함

○ 사급자재 공급원 변경 적합성 검토 : 적정

연번	품 명	규격	당초 공급원(제조사)	변경 공급원(제조사)	변경 공급원 인증현황	검토결과
1	주름마디스텐관	15~50mm	EF코리아(주), 부덕실업	EF코리아(주)	KWWA 및 KC 인증업체	적정
2	STS 직관류	15~50mm	(주)삼원금속	㈜삼원금속, EF코리아(주)	KS 및 KC 인증업체	적정
3	슬립인조인트	15~50mm	진원개발(주), (주)하이스텐	㈜하이스텐	KWWA 및 KC 인증업체	적정
4	새들분수전류	15~50mm	부덕실업(주)	삼진정밀	KWWA 및 KC 인증업체	적정
5	분수전용 소켓	15~50mm		㈜하이스텐	KWWA 및 KC 인증업체	적정
6	캡	15~50mm	㈜진원개발	㈜하이스텐	KWWA 및 KC 인증업체	적정

□ 조치계획

○ 사급자재 공급원 변경 승인처리

- 변경된 사급자재 공급원의 관련규정 적합여부 검토결과 적정한 것으로 확인되어 공급원 변경을 승인처리하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 함

붙임 : 사급자재 승인 요청서(공급원 변경) (별도첨부).  끝.