문서번호	환경과-4738
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경과장
이병원		06/18 이철범
협조
	주무관		주대욱

청소선914호 고장발생 보고서

환경과

청소선914호 고장발생 보고서

□ 고장선박 :청소선 서울914호

○ 주기관 : 모델 QSB 5.9 230HO(225HP×2대)

○ 보기관 : 모델 MDDCB 발전용량 55KW

□ 고장내역

○ 고장일시 : 2014. 6. 17. 13시경

○ 고장내용 : 여의도 선박기지에서 양화하역장으로  출항하려              텔레그라프 후진작동시 핸들이 전·후진이 않되고 움직이지 않아

중립으로 이동중 케이블이 절단되어 우현 주기를 가동할수

없는 상태임.

□ 조치의견

○ 우현 주기 기어 및 작동에 이상유무를 전문업체(커민스판매 코리아)

의뢰하고 단순 케이블 고장인지 점검후 이상없으면 케이블

교체 예정

□ 수리금액 : 500,000원 예산(한강관공선운영 및 관리,공공운영비)

7월 일상경비 지출받아 집행

□ 관련사진

텔레그라프(기어와 속도 조절기) 일명:가버나 / 절단된 케이블 사진