문서번호	주차계획과-7823
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주차관리팀장	주차계획과장
고광호		이미경	06/18 안석진
협조

“동작대교”

공영주차장 강관 파이프 도색 검토 보고

2014. 6

도시교통본부

(주차계획과)

“동작대교” 주차장 강관 파이프 도색 검토 보고

우리 시에서 위탁 운영 중인 용산구 동작대교 북단 하부에 설치된 “동작대교” 공영주차장 보호용 강관 파이프가 퇴색되어 주차장 및 주변 환경을 저해한다는 민원이 있어 검토하고 보고하는 사항임.

Ⅰ		주차장 현황

○ 주차장명 : 동작대교 노외주차장

○ 위   치 : 용산구 이촌동 301-160

○ 규모 및 주차요금 : 93면, 5분당100원(노외주차장, 4급지)

○ 수 탁 자 : ㈜새서울개발(위탁기간 : ‘13.11.1 ~ ‘16.10.31)

○ 운영시간 : 평일 08:00~22:00, 토요일․공휴일 08:00~22:00

Ⅱ		검토 의견

○ “동작대교” 공영주차장 보호용 강관 파이프 빗금도색 부분 퇴색으로 인한 재도색 요구에 현장 확인한 바

○ 주차장 경계부에 설치된 강관파이프 빗금도색 부분이 퇴색되어 주차장 안전관리 및 미관 저해로 재도색이 필요하고

○ 노외주차장 주변에 병원, 상가 등이 있어 주차장 이용이 많은 곳으로 재도색함으로써 주차장을 보다 안전하고 편리하게 이용 및 주차장 환경을 개선하는 효과가 예상됨.

Ⅲ		도색물량 및 조치계획

□ 주차장 강관파이프 재 도색 물량 및 사업비

○ 도색물량 : 연장128m(직경50~165mm), 면적 72㎡

- 강관 길이 6m,  18개 : 108m

- 강관 길이 3m,   2개 :    6m

- 강관 길이 2.5m, 3개 :  7.5m

- 바리게이트(강재) 2개 : 길이 3m 및 3.8m

○ 사업비 : 405천원(㎡당 5,628원)

□ 강관파이프 재 도색 작업은 연간단가업체로 하여금 실시토록 하고, 향후 정산 처리하고자 함.

붙임 1) 위치도 1부.

2) 일위대가표(추가공종) 1부.

3) 물량산출서 1부(별도).  끝.

위치도 및 현황사진

위 치 도(동작대교 공영주차장)

동작대교주차장

강관 파이프 도색위치

동작대교북단

공영 주차장 전경