투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	서 울 특 별 시 장(자원순환과장)
(경유)
제목	국회 주영순 의원 요구자료 제출

1. 자원순환과-8683(2014.06.12)호와 관련하여 붙임과 같이 제출합니다.

2. 최근 3년간 월별, 일자별 압력 측정내역 : 붙임 1.

3. 최근 3년간 월별, 일자별 질소, 메탄 등 성분분석내용 : 붙임 2.

- 메탄(CH4), 산소(O2), 이산화탄소(CO2) : 측정자료

- 질소(N2) : 매립지 내부의 화재 발생 등에 대한 직접적인 자료가 아니므로 측정하고

있지는 않으나 아래의 공식에 의거 Balance gas(N2등)으로 관리되고 있음.

산출공식) Balance gas(N2등)% = 100 - %CH4 - %CO2 - %O2

- 포집정 관리 : 평균 메탄농도 및 밸브개도 현황등을 고려하여 A~D 등급으로                             분류하여 운영하고 있음.

등급	수량 (106)	운 영 현 황
A	13	평균농도가 높고 유량생성이 활발하여 밸브개방 후 포집농도가 떨어진 후에도 농도 및 유량의 회복이 빠름
B	12	평균농도와 포집유량이 A등급 포집정에 비해 다소 적으나 항시 밸브를 개방하여 포집이 가능
C	51	생성되는 매립가스가 평균농도 및 포집유량에 미치는 영향이 비교적 적고 농도 및 유량의 감소 후 회복속도가 느림
D	30	평균농도 및 포집유량이 매우 낮아 매립가스를 포집하기에는 적당하지 않음

붙   임 : 1. 압력측정내역 1부.

2. 성분분석 내역 1부. 끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	김찬우		환경관리팀장	이재덕		환경보전과장	박웅빈		서부공원녹지사업소장	06/19 신시섭
협조자
시행	환경보전과-1716	(		)	접수		(		)
우	121-850	서울 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-300-5581	/		/	대시민공개