	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	차량용(200차)UHF 수리 결과 보고(구조대)

1. 구조대–1614(2014.5.27.)호 『고장발생보고서(차량용 UHF)』

2. 위와 관련하여 구조대 관리 운용중인 차량용(200차)UHF을 수리 완료 하였기에 아래와 같이 보고합니다.

가. 정비일자 : 2014. 6. 18(수)

나. 고장내역  및 수리내역

모델명	차량	고 장 내 역	수 리 내 역
G7338	구조공작차 (UHF)	- 송·수신 불량	- 송∙수신 레벨 제조정

다. 수리업체 : 소방재난본부 무선유지 보수팀

라. 정비방법 : 상기 업체에서 아래와 같이 정비실시함.

3. 행정사항

차량용(200호)UHF를 수리 완료 후 장비관리대장 및 수리대장에 기록유지함.

붙 임  1. 장비(차량용UHF)인수인계 확인서(PDF파일) 1부.

2. 장비 고장수리 완료 사진(압축파일)1부.  끝

	119구조대장
담당자	채원재		3팀장	김형락		구조대장	06/19 정각현
협조자
시행	구조대-1915	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로76(신수동) 100-5번지 마포소방서 3층 구조대	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-715-4119	/전송	02-716-1192	/	cwc820427@seoul.go.kr	/	대시민공개