문서번호	물재생과-2533
결재일자	2014.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
홍민표		代이재수	06/19 채희정
협조
	지방시설사무관대우		이재수

토목시설물 유지보수공사 작업지시 계획(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06

중랑물재생센터

물재생과

토목시설물 유지보수공사 작업지시 계획(2차)

- 선행 작업지시(1차)내역 중 “남문 경계울타리(뚝방도로~차량정비사업소간)보수”건은 시설물 관리자가 차량정비사업소로 확인되어 미시공토록 하고, 당초 작업물량은 무단 폐기물 투기가 심한 준설토야적장 주변 나대지 양측 출입구에 울타리설치(L=70m)로 폐기물 무단투기를 방지,

- 제2처리장 소화조(5지) 내부 보수보강은 완료하였으나, 슬러지재활용과에서  상부 슬래브 보온재 탈락 및 파라펫 파손으로 운영이 곤란 보수요청한바, 긴급 보수 시행후 슬러지재활용과로 인계 조기 소화조를 운영할 수 있도록 조치코자 함.

1		공사개요

가. 공 사 명 : 토목시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 도 급 액 : 173,326천원

다. 시 공 사 : 정석티엠에스(주) 대표 김영선

라. 공사기간 : ‘14. 05. 07 ~12. 31.

2		보고내용

가. 선행 작업지시(1차)건으로 남문 진출입로 외측 노후 경계울타리 정비·보수코자 하였으나, 경계울타리(뚝방길~차량정비사업소간) 관리자가 차량정비사업소장으로 작업취소하고, 당초 작업물량은 센터내 건설폐기물 무단투기가 빈번히 발생하는 준설토야적장 주변(L=70m) 울타리를 설치하여 불법 투기 건설폐기물 처리 예산이 낭비되지 않도록 조치코,

나. ‘13~’14년 시행한 제2처리장 소화조(5지) 내부 보수보강공사를 완료하였으나, 슬러지재활용과에서 상부슬래브 보온재의 상당수 파손·탈락 및 파라펫 파손등으로 사용성 결여 추가 보수보강 협조요청에 따라 긴급 상부슬래브 보온재 보강, 상부 콘크리트 단면 보수, 파라펫 보수 등을 시행하여 적기에 시설물을 이용 물처리에 만전을 기하고자 함.

다. 보수정비 내역

연번	위 치	현 황	공사내역	비 고
1	#2처리장 소화조(5지)	상부슬래브 보온재 탈락 및 파손	ㆍ상부슬래브 본온재 포설 (A=120㎡)
2		상부 콘크리트 노후·파손, 파라펫 파손	ㆍ콘크리트 단면보강 및 파라펫 보수 (A=50㎡)
3	준설토 야적장 주변 나대지	건설 폐기물 무단투기 지역	ㆍ 울타리 및 출입문 설치 (L=70m, 출입문1개소)	1차작업지시내역 변경

라. 작업기간 : 2014. 06. 20 ~ 07. 21.

3		조치계획

가. 위 정비공사를 우선 시행토록 연간단가계약 업체에 작업지시하고, 소요 공사비에 대하여는 실비를 초과하지 않는 범위내에서 반영 정산처리코자 합니다.

나. 예정공사비 : 90,000천원

- 울타리 및 출입문 설치 : 20,000천원

- 소화조 상부 슬래브 보온제 포설 및 콘크리트 단면보수 : 70,000천원

붙 임 : 현황사진 1부.  끝.