구조취약대상 조사서(JH빌딩)
문서번호	구조대-2024	결재	담당자	3팀장	구조대장
수 신	내부결재		박호빈	한정엽	06/20 김범인
접수번호

○ 일    시 : 2014. 06. 19. 10:00 ~ 11:00

○ 대 상 명 : JH빌딩

○ 위    치 : 동작구 노량진로 206

○ 조사인원 : 소방장 한정엽 외 4명 ( 소방사 박대희, 소방사 지준영,

소방사 박호빈, 소방장 신종열)

구분	조사사항	조사결과	비고
취 약 대 상 현 황 [재난위험시설, 대형화재 및 기타사고취약대상]	∘ 일반현황 - 시설물의 구조 - 피난계단, 비상구등 인명대피시설 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인	•양식철근조스라브1동12/1층1동 건물연면적 4,986㎡ 옥내(일반)계단1, 특별계단1,승강기1개, • 위험물 LNG도시가스 중앙난방 방재실 1F경비실 •교육연구 및 복지시설로 유사시 내부로진입하여 건물 안에 있는 사람을외부로 유도하고 부상자를 신속히 안전지대로 유도실시	∙ 자위소방대 24명 ∙ 수용인원 3000명 ∙ 방재실 주)6294-2006 야)************
교통 · 지리	∘ 긴급 출동경로․노선 - 대상별 진입도로, U턴 지점, 자동차 전용도로 진입램프등 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항	• 본서→보라매역→대방역→ (우회전)→노량진역→JH빌딩 •상시 차량의 이동이 많고 체증이 극심한 지역으로 불법주차등으로 인해 출동시간 지연 및 특수차 부서에 어려움 예상됨
구조활동상 유의사항	유사시 시설 관리자의 신속한 인명대피를 위한 적절한 대처가 중요하며 평시 구조대원의 건물구조 및 철저한 도상훈련필요

위 보고자      계급 : 소방사     성명: 박호빈 (인)