2014년 2/4분기 아리수 음수대 수질검사 결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박준진	최동원	06/20 정의석

	2014년 2/4분기 아리수음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 06. 20
복명자 : 직 공업7급 성명 : 박준진

□ 검사일시 : 2014. 05. 26(월) ∼ 06. 19(목)

□ 검사항목 : 5개 항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리)

□ 검 사 자 : 수질팀 직원 및 기간제근로자 1조 ∼ 8조

□ 수질검사 결과 : 세부내역 별첨

구 분	개소수	대상 대수	검사 대수	검사 결과	미검사 내역(대)				비 고
					계	단수	미사용	철거
합 계	238	2,903	2,718	적합	213	16	90	107
학 교	138	2,633	2,476	적합	184	7	50	100	신설 : 2대
유치원	10	19	16	적합	3		2	1
공공기관	61	208	189	적합	19	2	9	8
공 원	28	42	36	적합	6		3	3
지하철	1	1	1	적합	0

□ 기타사항

○ 음수대 수질검사 결과를 사용자측에 설명하고, 고장 등 장기 미사용후 재사용시에는 음수대에 연결된 옥내배관 정체수를 충분히 퇴수후 음용토록 안내하였으며,

○ 수질검사 결과는 학교, 공원 등 사용자와 본부 등 해당기관에 통보하고자 함.

붙임 : 2/4분기 아리수음수대 수질검사 결과 1부. 끝.