문서번호	건축부-7552
결재일자	2014.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		의료시설과장	건축부장
전재진		장윤수	전결 06/20 이병석
협조

「서울시 어린이병원 발달센터」

설계용역 실무회의(5차) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

도시기반시설본부

건 축 부

「서울시 어린이병원 발달센터」

설계용역 실무회의(5차) 보고

□ 사업개요

○ 대지위치 : 서초구 헌릉로 260

○ 규    모 : 지하2층/지상5층, 연면적 10,950㎡

○ 사 업 비 : 273억원 (공사비 210억원)

○ 설 계 비 : 1,105백만원

○ 설 계 자 : 에이텍건축사사무소(주) 대표 김상길

○ 용역기간 : ‘14.05.13 ～ ’14.11.08

□ 실무회의(5차) 개최

○ 일     시 : ‘14.06.20(금)  09:30~13:00

○ 장     소 : 어린이병원 2층 회의실

○ 안     건 : 기본설계안에 대한 실무회의

○ 참 석 자

- 에이텍건축 : 김상길 대표, 박상억 팀장

- 어린이병원 : 모현희 원장, 김석태 원무과장, 이경주 주무관

- 주관부서 : 전재진 전문관, 조영두 주무관

□ 회의내용

○ 서울시 어린이병원

- 공용화장실 설계검토

⇒ 공용 화장실은 가족 구성형의 화장실 계획으로 수정(환자 어린이들이 부모와 함께 사용이 가능한 공간을 구성)

⇒ 장애인 화장실은 지하1층 및 지상1층에만 설치하고 각층별 장애인 화장실은 생략

- B1층 설계검토

⇒ 계획된 재활 운동시설 및 실내놀이터를 확장하여 직원들이 추후 사용할 수 있는 부대시설(추후 계획에 따라 5층으로 이동가능) 및 재활 운동후 간단한 샤워가 가능한 샤워실을 계획

⇒ 본관동 사람들도 자유롭게 왕래가 가능하도록 동선 및 프로그램을 계획

⇒ 카페테리어는 매점의 기능을 추가하여 계획 (매점은 간단한 식료품 및 의료용품을 판매하는 식으로 계획)

- 지상5층 설계검토

⇒ 지상 5층은 병원 전체를 위한 공간으로 계획 (실별 프로그램 병원계획중)

⇒ 지상 5층 세미나실 계획

○ 설계자(에이텍건축)

- 공사 중 주차장계획

⇒ 지하 주차장 모듈을 한 개소 줄임으로써, 치과 발달센터 및 철골 주차장 철거후 지상층 을 활용한 주차계획 및 원장님실 옆 공터를 활용한 주차계획

- 각실 위치 및 면적등 사용자의 요구사항은 전반적으로 사용자(치료사 선생님 및 간호선생님)들의 조정 후 협의 요망.

○ 도시기반시설본부

- 공조 기계실은 지하1층 기계실 및 5층 2개소로 계획

⇒ 5층의 옥상조경을 최소한으로 축소하여 설치하는 방안 검토

⇒ 우선적으로 기계업체와 협의하여 최소한의 공조실 사이즈로 계획

- 지질조사 보고서를 기본으로한 현장 토공사 위치 및 지질확인

- 신촌세브란스 어린이병원 및 푸르메 재활센터 견학 준비

□ 다음주 계획

○ 각실 설치계획 등 금주 회의내용 정리 및 협의

○ 지질조사에 대한 전반적인 사항 보고

○ 기본설계안을 확정하여 제1차 자문회의 개최 준비(7월 9일 수요일, 14:00 ~ )

- 공공건축가, 관련전문가, 주민대표, 설계자, 어린이병원 관계자, 도기본 담당자  등

붙임 : 기본설계도면. 1부(별도). 끝.