문서번호	시설보수과-4946
결재일자	2014.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	06/20 이규상
협조

정기점검보고서

(고척교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 고척교 (구로구 구로동 653 ~ 고척동 62)

시설물개요	구교1)폭: 9.7m, 연장: 203m 구교2)폭:10.3m, 연장: 203m 신교) 폭:17.5m, 연장: 203m	법정구분 2종		상태등급 B등급	준공년도 : 1970년 1975년 1986년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			류춘광
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설5급			김권일
			시설6급			류춘광

○ 점검일시 : 2014.6.19(목)

○ 점검구간 : 상‧하부

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 특이사항 없음

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
상부	상행선 1차로(중앙버스전용차로) 교면 포장소파 발생	0.2㎡		직영반 보수완료		1

붙임 : 현황사진.  끝.

□ 현황사진 : 고척교 정기점검(2014.6.19)

1-1. 고척교 상행선 1차로(중앙버스전용차로) 교면 포장소파 발생

직영반 보수완료