보고서(상수도관이설)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이동석	김광운	06/20 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-14574

성동구청 안전치수과에서 시행하는 『********주변하수관개량공사』구간 내 지장 상수도관 이설요청에 의거 아래와 같이 보고합니다.

현    황

관련공문 : 안전치수과-12181호(2014.06.11)

공 사 명 : ********주변하수관개량공사

이설위치 : 성동구 ********

보고내용

성동구청 안전치수과에서 시행하는 「********주변하수관개량공사」 구간중 저촉되는 상수도관을 이설요청 함.

☞ 이설현황

위 치	상수도 이설현황	하수도 부설현황	이설사유	비고
*******	2005/DCIP/300mm L=10m 이설, 밸브(다용도200mm*1개소) 설치	하수관1,200mm 부설	하수관 확관부설로 저촉(횡방향)
	2005/DCIP/150mm L=6m 이설, 밸브(소프트150mm*1개소) 이설	하수관1,200mm 부설	하수관 확관부설로 저촉(종방향)
	2006/DCIP/200mm L=10m 이설	하수관1,200mm 부설	하수관 확관부설로 저촉(종방향)

하수관부설(하수관 구경확대 1,000mm →1,200mm)에 따라 상수도관이 저촉되어 이설하여야 할 실정임.

보고자의견

위와 같은 실정으로 원인자 자체이설하도록 이설승인조건을 부여하고 이설공사에 따른 원인자부담금 고지서를 발부하고,

단수 등 기타 협의사항은 사전 우리사업소와 협의 후 단수홍보 등 공사에 철저를 기하여 시민불편해소 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 위치도 1부.

3. 원인자부담금산출내역 1부.  끝.