문서번호	시설보수과-4926
결재일자	2014.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승행		김권일	06/20 이규상
협 조
	주무관			전재형

신도림 지하차도 시설물 (신축이음 등) 파손 사항 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  6.

강서도로사업소

신도림 지하차도 시설물(신축이음 등) 파손 사항 보고

우리사업소에서 유지관리하고 있는 신도림 지하차도에 대하여 민원사항 및 강수로 인한 신축이음 파손, 누수 등을 조사하고 아래와 같이 보고드립니다.

Ⅰ		시설물 현황

○ 신도림지하차도

종별	상태 등급	위치	통과높이	규모	준공일	구조 형식	노선명
2종	B	구로동 3-72	4.5M	B=29.5m L=260m	2005.11	CON’C BOX	거리공원길

Ⅱ		현장조사 결과

○ 신축이음 :  강수로 인해 신축이음 파손 및 누수

- 지하보차도 4번 출구 : 2번째 신축이음부(천장)누수

- 지하차도 본선 U-TYPE :  신축이음부위 5개소가 강우 및 차량 통행으로 파손되어 보수 요함(현재 도로보수원이 수시 보수하고 있으나 강수시 반복적으로 파손되어 안전사고의 우려가 있음)

※ 신축이음만 보수할 경우 또 다시 강수 및 차량 통행으로 파손될 우려가 있으므로 신축이음부를 1m 폭으로 아스콘 파쇄 바닥판 콘크리트 및 유간   토사 퇴적 확인후 신축이음 재설치

○ 지하보차도내 낙서 :  신도림방향 우측 지하보차도내 낙서 2개소 정비 요함

Ⅲ		조치계획

○ 상기와 같은 사항은 주민 민원의 대상이 되고 있으므로 시설물유지보수 연간단가로 보수조치하고자함

○ 개략공사비 : 49,700천원

- 신축이음부 보수 : 48,000천원

- 보차도내 신축이음부 유도배수관 설치 : 1,500천원

- 보차도내 낙서 제거 : 200천원

붙임 현장사진 및 위치도 1부.  끝.