문서번호	급수운영과-12028
결재일자	2014.6.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김용만		代김용만	06/24 장종욱
협 조

유수장애 시설물 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.06.24

서부수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 마포구 관내 지역담당 업무 수행중 유수장애 시설물을 조사하고 정비계획을 아래와 같이 보고합니다.

❑ 서부수도사업소장 귀하

1. 관련근거 : ******************************************

2. 유수장애 시설 현황 및 정비계획

연번	위 치	지장물 규모	하수박스 규모	정비계획
	*********	상수도관 D=200	∅450	상수도 배관망도 확인 및 현장조사결과(하수도 관통) 관로확인굴착(단수가 수반되어 단수홍보후 하월 이설코자함)
	**********	상수도관 D=100	∅600	상동

3. 보고내용 및 조치의견

○ *************** 하수도 흄관 하단내 관통된 유수장애 시설물(상수도관)은

상수도 배관망도 및 지하매설물 횡단 굴착 확인결과

- 유수장애 시설물로 확인되어 상수도 관로를 하월 이설 정비하여 급수공급에 차질 없도록 조치        코자 합니다.

○ 동 유수장애 정비공사는 『2014년 서강동외7개동 상수도공사』 업체인 (주)유등건설

【대표 이혜경】에 작업지시하여 유수장애 시설물을 이설코자하오며, 정산 시행시

반영코자 합니다.

따로붙임 : 1. 상수도 배관망도 및 사진 각 1부   끝