문서번호	교량보수과-1971
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		교량보수과장
김근섭		06/25 김종대
협 조

정릉천고가교 집중 안전점검 결과 보고

(정기점검 등 병행)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

성동도로사업소

(교량보수과)

정릉천고가교 집중 안전점검 결과 보고

(정기점검 등 병행)

□ 관련근거

○ 주요 도로시설물 집중 안전점검 실시계획 〔교량보수과-1535호(2014.5.15)〕

○ 정릉천고가교 집중 안전점검 실시계획〔교량보수과-1643호(2014.5.27)〕

□ 정릉천고가교 현황

시 설 물	위 치	상태 등급	준공일	규 모(m)		구조	비고
				폭	연 장
정릉천고가교	성동구 사근동 ~ 성북구 월계동	B	‘99. 3	6.75 ~33.8	9,899.5m (본선 5,962m 램프 3,927m)	강박스, PSC박스 강상판	DB24

※ 1공구 : 동부간선로~마장램프, 2공구: 마장램프~월곡램프

□ 점검개요

○ 점검일 : 2014. 6.13(월), 6.18(수), 6.20(금), 6.23(월)

○ 점검자 : 정릉천고가교 담당, 한국구조물안전연구원 정시욱(4일),

한국건설품질연구원 양승이(3일), 권준희(1일)

○ 점검구간 : 2공구 월곡진출입램프 강박스, 마장진출입램프 강박스

2공구 신축이음부, 교좌장치, 1공구(마장램프~동부간선로)

전구간 하부, 교량 상하부 전구간 차량점검

○ 중점 점검사항

- 박스 내부 누수, 신축이음부 누수, 배수관 누수, 정릉천고가교 2공구 P10 하부공간 점유, 교량부속시설 등

□ 점검결과

위 치	점 검 결 과	조 치 방 안(계획)	비 고
2공구 P10	․하부 성북구청 안전치수과 하수시설물 보수공사 창익건설서 자재 등 점유 (창익건설 소장 *************)	․성부구청 안전치수과 자재 등 점용허기기준에 맞게 정비토록 공문 기시행함	사진1
월곡진출램프	․강박스 단부 출입구쪽 조류배설물 퇴적, 출입문 설치필요	일상유지보수업체에 기작업 지시함	사진2,3
2공구	․P20 조류망 설치 양호	-	사진5
2공구	․PSC 박스 중앙부 및 날개부 특이사항 없음	-	사진6,8
2공구	․P20~23 성산방향 배수구 4개소막힘	․ 시설관리공단 통보(김남수 대리)	사진7
마장 램프	․마장진출입램프 교대부 조류배석물 퇴적 청소 및 조류망 설치 필요	․ 일상유지보수업체에 작업지시 예정	사진 11
2공구	․P64 중분대 가로등 기초부 손상	․ 일상유지보수업체에 작업지시 예정	사진 14
2공구	․p46 조류배설물 청소 필요 46 받침몰탈 균열 보수부 확인 양호 성수방향 P46주변 낙수민원 확인, 배수관연결부 실링보수필요	․일상유지보수업체에 작업지시 예정	사진 12,13,26
1공구	․마장램프~1공구 p9 단면탈락, 망상균열 (하자구간)	․ 정릉천고가교 보수공사 구간으로 (2011년) 기 하자보수요청함	사진15
마장진출램프	하부 노숙자 거주흔적구간 메쉬휀스 설치필요	․ 일상유지보수업체에 작업지시 예정	사진16
2공구	P38 신축이음 접속부 및 후타재 일부손상	․ 일상유지보수업체에 작업지시 예정	사진17
2공구	2공구 성수방향 P10주변 방음벽 지주하단손상 4개소, p1~3 5개소	일상유지보수업체에 작업지시 예정	사진18
2공구	성수방향 P10 잠금고리 손상, 열쇠없음 성수방향 P8 출입문 탈락 성수방향 P7 경첩등 손상	일상유지보수업체에 작업지시 예정	사진 19 ~21
2공구	성수방향 P62 주변 열화부 보수 확인	보수중	사진22
1공구	1공구 성수방향 P23~27 방음판 고정불량 3개소	일상유지보수업체에 작업지시 예정	사진 23~24
1공구	P23 신축이음부 후타재보수부,실링처리 필요	일상유지보수업체에 작업지시 예정	사진25
1공구	사근진입램프 죠인트 단차 확인, 주의관찰 사근진입램프 교대부 배수구 막힘 사근진입램프 교각 up1지점 배수구 막힘 사근진출램프 DP9지점 배수구 막힘,신축이음부 누수	일상유지보수업체에 작업지시 예정	사진 27~30
본선 A램프	PA6 수중부 하자보수 완료 확인	하자보수완료 확인	사진31
1공구	1공구 전구간 교각 담쟁이 넝쿨 제거 필요	시설관리공단 및 성동구청에 조치공문 시행결과 소관사항이 아니라고 하여 다시공문 시행후 회신없을 경우 일상유지보수업체에 작업지시 예정	사진32

첨부 : 점검결과 사진 1부.   끝.