소방용수시설(소화전 보수) 작업계획

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이한수	김만재	06/25 김영훈

강북소방서로부터 소방용수시설 보수의뢰(대응관리과-1862호 2014.03.06) 요청이 있어 아래와 같이 정비시행코자 합니다.

1. 현황 및 정비대상

지시번호	위 치	고장원인	규격	수량	작업방법		작업조건		비고
					인력	기계	주간	야간
소화전보수 2-1	번동 433-1앞(덕릉로 176)	스핀들고장 (소화전교체)	지상식	1	○	○	○
소화전보수 2-2	번동 105-1앞(월계로 183)	제수변매몰 (제수변교체)	지하식	1	○	○	○
소화전보수 2-3	번동 459-86(한천로130길 32)	제수변누수 (제수변교체)	지하식	1	○	○	○
소화전보수 2-4	번동 471-6(도봉로98길 50)	제수변누수 (제수변교체)	지하식	1	○	○	○
소화전보수 2-5	번동 429-105(덕릉로204)	제수변누수 (제수변교체)	지하식	1	○	○	○
소화전보수 2-6	번동 148-106(오현로25다길 18)	제수변누수 (제수변교체)	지하식	1	○	○	○
소화전보수 2-7	번동 521-26(덕릉로42길 40-18)	제수변누수 (제수변교체)	지하식	1	○	○	○
소화전보수 2-8	수유3동 29-83(삼각산로34길 62)	스핀들고장 (소화전교체)	지하식	1	○	○	○
소화전보수 2-9	수유3동 168-19(한천로140길 68)	스핀들고장 (소화전교체)	지하식	1	○	○	○
소화전보수 2-10	수유동 252-134(노해로21길 24)	제수변누수 (제수변교체)	지하식	1	○	○	○
기타 지시사항	- 소화전보수 현장확인 후 고장원인별 보수공사 시행

2. 조치의견

-『2014년 강북구관내 시설물 및 소화전공사』연간단가 계약업체에 작업지시하여 처리코자 합니다.

붙 임 : 작업지시서 1부.  끝.