함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	상수도연구원장(수질연구과장)
(경유)
제목	수돗물 수질분석 의뢰

1. 본부 급수계획과-4121(2014.6.10.)호 관련 아래와 같이 수돗물 수질분석을 의뢰합니다

가. 채수일시 : 2014.6.26.(목)

나. 채수지점 : 송파구 거여동 295 거여6단지아파트 3지점

다. 의뢰항목 : 탁도, pH, 수온, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균

칼슘, 나트륨, 칼륨, 총유기탄소, 구리, 철, THMs

라. 의뢰시료 : 총 12점 (지점별 4점씩)

마. 현장 수질검사결과

번호	채수지점	채수위치	탁도 (NTU)	pH	수온 (℃)	잔류염소 (㎎/ℓ)	비고
1	거여6단지	관리사무소	0.16	7.8	24.6	0.09
2	거여6단지	602동 905호	0.16	7.6	25.8	0.09
3	거여6단지	306동 503호	0.13	7.5	25.7	0.11

※ 급수 : 아파트 저수조→ 고가수조 → 세대. 끝.

	강동수도사업소장
★주무관	정승경		수질팀장	이우재		행정지원과장	06/26 장성만
협조자
시행	행정지원과-10035	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동 541-4	/
전화	3146-5048	/전송	3146-5078	/	jeask031@seoul.go.kr	/	대시민공개