문서번호	시설관리과-1778
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
오상협		유충현	06/26 김상언
협 조

「 임시주차장 진입로 개설 및 교통개선용 탄력봉 설치 등 」

현장조사 및 조치계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

한강사업본부

시 설 부

현장조사 및 조치계획 보고

원활한 한강공원 관리를 위해 타부서에서 요청한 임시주차장 진입로 조성, 주차장 스토퍼 설치, 차량도로 탄력봉 설치건에 대한 현장조사 및 조치계획 보고임

관련근거

◦  공원기획과-2140호(‘14.6.12) : 뚝섬 임시주차장 진입로 설치 요청

◦ 기전설비2과-2469호(‘14.6.13) : 망원수영장 인접 주차장 스토퍼 설치 요청

◦  난지안내센터-3313호(‘14.6.23) : 공원도로 질서유지 목적 탄력봉 설치건의

조사결과

◦  뚝섬공원 임시주차장 진입로 설치 요청

- 위  치 : 뚝섬공원 제1축구장(임시주차장 부지)

- 상  태 : 임시주차장 예정지인 축구장 주변에 차량 진출입 가능 통로 없음

- 현황사진

위 치 도 (뚝섬공원)	진입로 예정지

◦  망원수영장 인접 주차장 스토퍼 설치

- 위  치 : 망원수영장 상류측 주차장

- 상  태 : 주차장 차량이 수영장 경계 펜스를 자주 충돌하여 훼손함

- 현황사진

위 치 도(망원수영장 인접)	주차장 스토퍼 설치 위치

◦  난지 차량도로부 탄력봉 설치

- 위  치 : 난지공원 차량도로부 3개소

- 상  태 : 차량 불법주차로 인해 교통정체가 극심하여 탄력봉 설치 필요

- 현황사진

위 치 도(난지공원 3개소)	불법주차 및 교통체증 현황

조치계획

◦ 뚝섬공원 임시주차장 진입로 조성

- 제1축구장 주변부에 차량 진입로 및 출입로 각 1개소씩 조성함

- 규모 : 면적 135㎡(3m×20m, 5m×15m)

※ 임시주차장임을 감안하여 잔디블록포장으로 조성

- 소요공사비 : 8백만원

◦ 망원수영장 인접주차장 스토퍼 설치

- 수영장 펜스 인접 주차면당 과진입방지용 스토퍼 2개씩 설치

- 규모 :  62개(31면×2개)

- 소요공사비 :  3백만원

◦ 난지공원 차량도로 관리용 탄력봉설치

- 센터에서 요청한 불법주정차가 심한곳에 탄력봉 설치

- 규모 :  100여개(총 290m구간)

- 소요공사비 :  4백만원.

◦ 위 공사는 2014 하천시설 유지관리 및 개선공사(연간단가)에 포함하여 시공하고 설계변경시 정산 처리함. 끝.