	양천소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생보고

1. 2013년도 소방재난 업무가이드 “재난대응행정편 14. 소방용수시설 및 비상소화장치관리” 와 관련입니다.

2. 위와관련 우리안전센터 관리중인 지상식 소화전(390003호)이 아래와 같이 고장 발생하여 보고 합니다.

종별	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	조사일자	조사자	비고
소화전	지상식	390003	양천구 안양천로 1139 목동안전센터내	노후로인한 소화전 스핀들 파손	2014.6.26.(목)	장.이한신	사용불가

붙임 : 고장소화전 현지확인 결과표 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	이한신		1팀장	윤순관		119안전센터장	06/26 천광우
협조자
시행	목동119안전센터-2392	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 안양천로 1139 (목5동900-11)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2601-0112	/	ahrehd01@seoul.go.kr	/	대시민공개