문서번호	시설보수과-5116
보존기간	년
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승행		김권일	06/26 이규상
협조

정기점검 보고서 (신정교)

2014. 6.

강서도로사업소

정기점검 보고서

□ 시설물명 : 신정교

시설물개요	폭 : 18.5m, 연장 : 60m	법정구분 : 1종	상태등급 : B등급	준공년도 : ‘90.06.30 ‘96.05.30
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급		이 승 행
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급		이 승 행
	강서도로사업소 시설보수과		토목운영7급		이 승 행

○ 점검일시 : 2014. 6. 24(화요일)

○ 점검구간 : 하부구간 (P4~A2)

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손 상 내 용	손 상 규 모	손상 등급	조 치 내 용
1		기 면보수 재 탈락	2m*0.8m		보수공사시행중	-
2		전반인 백태현상	다수		보수공사시행중	-

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
바닥판 하면, 교대, 교각	균열, 백태, 철근노출 등 전반적인 보수공사 시행중	콘크리트 표면보수 655㎡, 단면보수 86㎡, 균열보수 638m등	-	보수공사 시행중	2013 자제정밀점검 결과임	1,2

붙임 현장사진 1부.  끝.