투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장(공사감독3처장)
(경유)
제목	동대문 성곽공원 조성공사 보도포장관련 협의결과 알림

1. 종로구 도로과-6369(2014.5.28.)호와 관련입니다.

2. 『동대문 성곽공원 조성공사(동대문교회부지)』와 관련 공원앞 보도포장에 대해 관리기관과 협의결과 아래와 같이 알려드리니 공사추진시 반영하여 주시기 바라며 아울러 보도포장 시공상세도를 사전 작성하여 우리 본부에 승인을 득한 후 시공토록 하여 주시기 바랍니다.

가. 보도포장 관련 협의결과

(1) 보도포장 디자인패턴 및 보차도경계석은 기존 병원부지앞 보도포장과 동일하게 시공

- 보차도경계석 규격변경 : 25*30*100 → 20*25*100

- 횡단보도경계석 규격변경 : 25*10*100 → 20*10*100

25*30*10*100 → 20*25*10*100

(2) 보도포장재(판석) 두께 조정 : T 30cm → T 100cm

(3) 띠녹지조성 : 폭 1m내외 사철나무(H1.0)식재

붙 임 : 포장관련 사항 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최형순		조경시설과장	신용우		방재시설부장	전결 06/27 代서관석
협조자
시행	방재시설부-5284	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 2층 도시기반시설본부 방재안전설부	/
전화	3708-8794	/전송	3708-8756	/	chs1199@seoul.go.kr	/	대시민공개