2/4분기 공원음수대 수질검사

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	06/27 代이해원

대시민공개

	명에의거 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 2/4분기 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 6. 27
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일자 : 2014.  6. 27

□ 검 사 자

- 수질팀 : 김태현. 이범현

□ 검사대상

- 사가종공원, 용마도시공원, 돌산체육공원, 배밭공원, 용마산가족공원

- 검사완료 :  6대

- 미 검 사 :  0대

□ 검사방법 및 검사항목

-관내 공원에 설치된 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계,

수질측정기(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질측정

□ 검사결과

-사가정공원외 1곳에 설치한 아리수음수대 6대 수질검사결과 “붙임  문            서”와 같이 6대 모두 먹는물 수질기준 이내로 적합하였음.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	학교	기타
	6	0	0	0	6	0
적 합	6	0	0	0	6	0
부 적 합	0	0	0	0	0	0
수 리 중	0	0	0	0	0	0

□ 조치사항

- 사가정공원외 1곳에 설치한 아리수 음수대 6대 수질검사결과 모두 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였으며, 담당자에게 기타 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내 하였음.

붙  임 : 공원음수대 수질검사결과 1부.  끝..