문서번호	시설과-4469
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	시설과장	경영지원부장	서울역사박물관장
김준회	나용제	김소영	06/27 강홍빈
협 조

경희궁 흥화문 및 자정전 지붕 용마루 보수 계획

2014. 6

서울역사박물관

시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

흥화문 및 자정전 지붕 용마루 부분보수 계획

경희궁 시설중 흥화문,자정전 지붕 용마루의 부분 균열 및 숭정전 월랑 회벽 배부름, 균열이 있어 관람 이용에 불편이 없도록 시행하고자 함.

Ⅰ		경희궁 개요

□ 경희궁(문화재) 전각 현황

❍ 경희궁지 관리면적 : 11,101.50㎡

❍ 흥화문, 월랑, 숭정문, 숭정전, 자정문, 자정전, 태령문, 태령전

□ 사업개요

❍ 위    치 : 경희궁지 내

❍ 사업기간 : 2014. 6 ~ 7월

❍ 사업규모 : 흥화문 및 자정전 지붕 용마루 보수, 숭정전 회벽

❍ 관련근거 : 문화재 종합점검 (역사문화재과-10453,‘14.5.14)

Ⅱ		경희궁 파손․훼손 현황

❍ 흥화문, 자정전 용마루 균열 훼손 4개소

❍ 숭정전 회랑 회벽 배부름 1면, 균열 4면

< 배 치 도 >

자정전 용마루 균열

숭정전 행각 회벽 배부름

흥화문 용마루 균열

숭정전 행각 회벽 균열 3개

<흥화문>	<흥화문 지붕 용마루>
<자정전 용마루 균열 >	<숭정전 회랑 회벽 배부름,크랙>

Ⅲ		추진계획

❍ 흥화문, 자정전 용마루 균열부 부분 해체 후 보수

❍ 숭정전 월랑 회벽 들뜸, 균열 해체후 미장․단청 1면,

크랙보수 후 단청 4면

Ⅳ		계약방법 및 소요예산

□ 소요예산 : ￦6,400천원

※ 예산과목 : 역사와문화의복합공간창조, 관람지원기반구축,

경희궁지관리사업, 시설비(100-401-01)

□ 계약방법 : 소액 수의계약

(지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령제25조1항5호,                     지방자치단체 수의계약 운영요령 제3절 2호)

※ 파손․훼손된 시설물에 대해 문화재종합수리업체(보수단청업)에 의뢰 보수 정비하고자 함 (시공자 : ㈜토형건설 김윤옥)

Ⅴ		향후 일정

❍ 행정사항

- 문화재보호법에 의거 문화재형상변경허가

※ 관련근거(현상변경)

→ 문화재보호법 제82조, 시행령제42조 권한의 위임

→ 서울특별시 문화재보호조례 시행규칙 제21조19호 경미한 행위의 범위(그 밖에 시장이 정하는 행위 해당사항임)

❍ 추진일정

- 2014. 6  : 사업계획 방침

- 2014. 7  : 공사발주, 계약, 착공, 준공

성과지표 : 13. 관람 환경의 적정성

14. 고객 만족도

끝.