문서번호	수도자재관리센터-11855
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
윤승욱	代윤승욱	06/27 성시영
협 조

상수도 공사용자재 입고검사 보고(대형9-육송)0627분

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

상수도 공사용 자재 입고검사 보고

상수도 공사용으로 구매한 자재에 대하여 입고검사 결과를 보고합니다

□ 구매건명 : 옥외소화전(GCD450) 100mm외 1종구매(대형9)

□ 계약업체 : ㈜육송, 경기도 안성시 소재

□ 입고검사일 : 2014. 06. 27.

□ 검사자  : 지방공업주사보 윤승욱, 지방 기계운영주사보 이성원

□ 입고검사 내역

구 분	검사량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	성분 분석	구상화	결과	비고
옥외소화전 (지하식) 100mm	200	2	2-직접	2-공인	2-공인	2-공인	적합	대형9
옥외소화전 (지상식) 100mm	100	1	1-직접	1-공인	1-공인	1-공인	적합	대형9

□ 금번 납품수량

- 옥외소화전(지하식) 100mm - 200개

- 옥외소화전(지상식) 100mm - 100개

□ 입고검사 내용

- 옥외소화전(지하식) 100mm외 1종 에 대하여  규격검사등을 검사실시

한바, 검사규정에 적합하였으며 재료시험에 대한 시험성적서를 검토

한바 적합함.

□ 보고자 의견

- 입고검사를 실시한바 시방서 규격에 적합하므로, 납품처리함이 타당하다고 사료됨

붙   임 : 검사표 1부.  끝.