2014년 상반기 정기점검 보고서

(시설물명 : 양재천교)

문서번호	교량보수과-1882
보존기간	년
결재일자	2014.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	남부도로사업소장
안창용		차식환	06/30 민승기
협조
	주무관		유창수

시 설 물 명		양재천교		시설물 개요 폭 : 41.3 m, 길이 : 72m							법정구분	준공연도			1995년
											법정외
관 리 책 임 자		남부도로사업소 교량보수과					직 급			토목주사보						안창용
점 검 자		남부도로사업소 교량보수과					주 점 검 자			토목주사보						안창용
							합동점검자			토목주사						유창수
□ 점 검 일 : 2014. 5.26(월) □ 점검구간 : 전체 □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항												조 치 후 이상발생 여 부		비 고
연번	위치	손상내용	손상 규모			손상 등급		조치내용
1	교량 상부	A2 상하행 1차선측 후타재 파손	7m			C		‘13년 일상유지보수업체보수완료				이상없음
2	첨가시설	상행 첨가시설 (광케이블) 보호철판 탈락)	3m			C		한국도로공사 수원지사 보수완료				이상없음
	A1 하행 1차선	- 신축조인트 파손	4m			C		- ‘13년 일상유지보수업체 보수완료				이상없음
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용			손상규모		손상 등급		조치계획				전 문 가 자문여부				비 고
		특이사항 발견못함

첨부 : 위치도 및 사진 1부.  끝.

위 치 도

전 경 사 진