2014년 상반기 정기점검 보고서

(시설물명 : 반포지하차도)

문서번호	교량보수과-1888
보존기간	년
결재일자	2014.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	남부도로사업소장
안창용		차식환	06/30 민승기
협조
	주무관		유창수

시 설 물 명		반포지하차도		시설물 개요 폭 -15.0m 길이 -311.4m					법정구분	준공연도 1981년 12월
									법정외
관 리 책 임 자		남부도로사업소 교량보수과				직 급			시설주사보			안창용
점 검 자		남부도로사업소 교량보수과				주 점 검 자			시설주사보			안창용
						합동점검자			시설주사			유 창수
□ 점 검 일 : 2014년 4월 28(월) □ 점검구간 : 전체 □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항										조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위치		손상내용		손상 규모	손상 등급		조치내용
1	U-type 옹벽 진입부		신축이음(탄성봉합제) 일부 소성 변형 2개소		2개소	C		-지속 주의관찰
	박스 진입부 슬라브하면		차량 충돌로 콘크리트면 탈락		0.1×0.5 (1개소)	C		-지속 주의관찰
	박스 구간내 배수로 집수정		배수로 집수정 뚜겅 망실		2개소	C		뚜껑설치 완료		이상없음
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용		손상규모		손상 등급	조치계획			전 문 가 자문여부	비 고
		특이사항 발견못함

붙임 : 위치도 및 사진 각1부 .  끝.

□ 위치도

전 경 사 진

□ 점검사진

▶ 잠실방향 U-type 옹벽구간 신축이음 소성변형(진출부)	▶ 박스 진입부 슬라브하면 차량 충돌로 콘크리트면 탈락