문서번호	수질연구과-3117
결재일자	2014.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질연구과장	수질분석부장
박창민	이종규	06/30 김복순
협 조
	미생물검사과장		함영국

『서울시조류경보제 측정기관 대상』

2014년 조류측정 정도관리 시행계획

2014. 6.

서울시상수도연구원

(수질연구과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

서울시조류경보제 측정기관 대상

2014년 조류측정 정도관리 시행계획

한강 조류경보제 측정기관인 상수도연구원과 보건환경연구원을 대상으로 조류측정 정도관리를 실시하여 분석 표준화 및 정확도 향상을 통해 경보제 운영의 신뢰성을 강화하고자 함

Ⅰ		추진 개요

□ 근  거

○ 2014년 조류경보제 시행계획(물관리정책과-2785, ’14. 2. 24)

- 상수도연구원 주관으로 보건환경연구원 조류측정 정도관리 실시(연1회)

□ 대  상 : 상수도연구원, 보건환경연구원 조류측정 담당자

□ 일  시 : ’14. 7. 4(금) 10:30 ～ 14:30

□ 장  소 : 상수도연구원 미생물검사과(조류실험실)

□ 방  법

○ 평가항목 : 조류동정 및 세포수 정량

○ 분석방법 : 수질오염공정시험기준

○ 평가시료 : 하천수 2종(상수도연구원 채수)

○ 평가방법 : 분석자간 변동계수 측정

Ⅱ		진행 방법

시료분석 ․1차 시료 ․담당자간 동일시료 분 석		결과평가 ․분석결과 시험자간 변동계수 산 출		토 의 ․1차 시료 화상자료 토의검토		시료분석 ․2차 시료 ․담당자간 동일시료 분 석		결과평가 ․분석결과 시험자간 변동계수 산 출

Ⅲ		평가 방법

□ 목  표

○ 시험자간 측정변동계수(CV) ⇒ 20 % 이하

- 남조류(Microcystis)를 대상으로 숙련된 시험자들이 측정한 결과, 동일 시험자가 한 시료를 여러 번 분석했을 때 CV는 15.7, 여러 시험자가 한 시료를 실험했을 때 시험자간 CV는 34.5(일본상수시험방법, 2011)

변동계수(coefficient of variation, C.V.)= (표준편차/평균)×100

평균이나 단위에 상관없이 측정값의 상대적인 차이를 나타내며 계수가

클수록 상대적이 차이가 큼을 의미

- CV 20(%) 달성으로 시험자간 분석차이를 거의 동일인 수준으로 제어

□ 방  법

○ 현 시험자간 분석결과 차이 분석

- 동일시료(하천수) 분석 후(1차 분석), 시험자간 변동계수 평가

○ 시료에 대한 세부검토 및 토론으로 분석법 표준화

- 분석 후, 시료의 현미경 화상에 대한 토론을 통해 동정 및 계수법에

대한 합리적인 표준화 도모

○ 표준화를 통한 분석값 동질성 향상 확인

- 토론 후, 2차 시료에 대한 분석 및 변동계수 산정․평가로 토론을 통한 분석값의 동질성 향상정도 평가

Ⅳ		기대 효과

○ 측정기관 담당자간 분석법의 표준화로 결과값의 동질성 향상

○ 측정기관 네트워크 강화로 업무추진 효율성 강화

끝.