교통 자가통신망 일일 운영 일지 '14.6.27(금)

결재	담 당	팀 장	과 장
	조성준	최종선	06/30 이경순

일  자 : 2014년 6월 27일(금)

□ 통신망 센터시스템 및 현장장비

UTIS망	센터 서버	구 분					CPU					MEM						DISK			비 고
		운영서버 #1 (주서버)					37.9%					32.8%						53%			점검결과 정상 가동 중
		운영서버 #2					5.7%					46.7%						58%
		※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
	RSE	운용 수량		금일 접속 여부						점검 후 장애																점검 전 장애
				접속		미접속				선로단선				RSE불량			전원고장		안테나불 량		기타		서울청조치요
		523		482		46				2				5			0		1		6		10			22
		※ 기타 : RSE망실 4(시청광장, 동대문운동장, 코엑스, 성균관대입구), 임시철거 2(강월초교사거리, 숯내교) 서울청 조치대상(10) : 퇴계2가, 상계초교, 신정교동단, 철단대교, 내곡IC, 명동역, 르네상스 호텔사거리, 포스코사거리, 내곡IC2, 길음교 (이상 광장비 불량) RSE불량(5) : 우신초교, 안암로터리, 광화문광장, 내방역사거리, 명일이마트
	OBE	구 분						소계			용도별									시기별				증감율
											관용				택시			승용		구형		신형		전일			전주		전월
		보급대수(대)						8,529			3,922				4,775			50		4,270		4,259		0			0		10
		접속대수 (1일 1회 이상)						2,325			1,035				1,271			19		1,037		1,288		-4			25		115
		접 속 율 (%) (접속대수/보급대수)						27			26				27			38		24		30		0.0			0.3		1.3
		평균 접속건수 (1대당 1일 RSE 접속건수)						108			21				181			23		185		47		-6.2			0.1		-18.1
		※ 구형 4,270대 중 1,205대는 6개월(‘13.7~12)동안 미접속 상태(미사용단말기로 판단됨)
U-교통망	구분	운 용 수 량					장 애 발 생 현 황
		계	세부내역				계		세 부 내 역
			L3		MC				L3												MC
									접속불량				장비불량			단선		전원		기타	접속불량		장비불량		단선			전원		기타
	합 계	532	303		229		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	영등포구	198	93		105		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	마 포 구	160	72		88		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	중 구	95	80		15		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	서 초 구	79	58		21		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0

□ 보안관제시스템

서버	구 분		CPU		MEM		DISK		비 고
	매니저서버		2.3%		37.7%		12%		점검결과 정상 가동 중
	Extention 1		3.3%		20.2%		25%
	Extention 2		5.8%		18.4%		31%
	※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
이벤트 발생현황 (건수)	합 계	관심IP접속		DDoS		스캔		유해트래픽		기 타 공격시도	특이사항
	0	-		-		-		-		-	-

□ 중요 장애 조치사항 (장애내용 : 선로 단선, 통신설비 불량, 전원설비 차단, 시스템 장애, 기타)

장애구분	장애내용	장애시간	발생 장소	원인 및 조치 내역	조치결과
UTIS망	-	-	-	-	-
U-교통망	-	-	-	-	-
보안관제	-	-	-	-	-

□ 기타 작업 내용 (선로 / 제어기 이설, 센터시스템 / 현장설비 점검 등)

구 분	작 업 내 용
금 일	○ RSE 임시 철거 - 위 치 : 숯내교 - 사 유 : 신호등 철주 교체에 따른 RSE 일시 철거(다음주 중으로 재설치 예정)
명 일	○ 교통자가통신망 광케이블 이설 - 위 치 : 월계2교 확장공사 지장구간 이설 (10:00~16:00) - 작업구간 : 이설구간 광선로 1.5KM