투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)	서울지역본부
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 승인 알림(성동행당지구-신호)

1. 교통관리과-35414호(2013.11.22.) 및 한국토지주택공사 서울지역본부 단지사업부-1626호(2014.06.23.)와 관련입니다.

2. 『성동행당 교통안전시설물 설치공사(신호)』관련 원인자 부담공사에 대하여 승인하였음을 알려드리오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 성동행당 교통안전시설물 설치공사(신호)

나. 공사위치 : 성동구 행당동 87-4 성동행당지구 도시개발사업지 주변

다. 공사기간 : 공사승인일로부터 ~ 2014.12.31

라. 공사내역 및 공사참여자

구분	공 사 참 여 자				원인자
	공사개요	시공사	감리	설계
신호	지주 신설2본, 이설2본, 차량등 신설5조, 이설6조, 철거2조, 보행등 신설2조, 이설3조, 음향신호기 이설1조 외 기타 1식	㈜신한네오텍	한국토지주택공사 자체감리 -서울지역본부 차장 윤삼현(등록번호:10-010985 특급)	㈜동림TNS	한국토지주택공사 서울지역본부

마. 승인 조건

-공사시행 전 반드시 관할경찰서 검토확인 및 도로점용 등 허가 승인후 공사시행 하고 관할구청 굴착신고 및 착공신고 후 가스(예스코), 한전 등 유관기관에 굴착통보.

-서울시 보도블록 10계명을 준수하여 공사 품질 및 안전관리에 철저를 기할 것.

-교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항 이행 철저.

-설계변경이나 공사기간 연장시 준공 기간내에 변경승인 요청.

-기자재 승인 및 예정공정표 제출 후 공사 시행.

-신호등은 경찰청LED교통신호등 표준규격(2011.11)제품을 시공하여야하며 기자재 승인시 고효율인증서 및 제조사 하자보증(6년)협약서 제출.

-차량지주 및 보행지주 신설, 흑관지주 교체 및 이설시 디자인지주를 설치하며 교통신호지주 개선형 표준도면(2011.9기준)제품을 시공하여야함. 기자재 승인시 제조사 하자보증(5년 분체도장 포함) 협약서 제출.

-음향신호기 신설시 2014년 도로교통공단 특성검사를 필한 제품을 시공하여야 하며 준공시 도로교통공단 기능검사 필증을 제출.

-교통신호기 주요자재(제어기, 교통신호등, 기타 부가장치 등)는 공사할경우 제조물품에 대하여 제조일로부터 3개월이내 제작제품을 사용

-공사장 안내(관리)요원 배치기준 및 근무복장 준수.

-효율적인 보도공사 안내 방법 개선과 관련 공사안내 개선 표지판  설치.

-교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료(감리검증완료)후 준공확인 요청.

-신호선 포설시 선로 접속 불가하며 접속부위 없이 포설.

-지주 신설, 이설, 교체시 신호선 지중화 포설을 원칙으로함.

-횡단보도 노면표시 양쪽끝선과 보행지주 사이에는 지장물이 없어야 하며 시각장애인의 접근이 편리하여야함.

-신호지주 신설시 도로이정표등 표지판을 가리지 않도록 시공하여야 하며, 또한 표지판등에 가려져 신호등 시인성이 불량해지지 않도록 시공하여야함.

-승인일로부터 준공확인전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음.

붙   임 : 1) 교통안전시설 설치공사 원인자 등 준수사항 및 승인조건 1부.

2) 공사장 안내(관리)요원 배치기준 및 근무복장 1부.

3) 효율적인보도공사 안내방법 개선 1부.

4) 교통신호기 협약서 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	한국토지주택공사 사장,서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울성동경찰서장(교통과장)
주무관	차준원		주무관	채희준		기전과장	06/30 최주용
협조자
시행	기전과-4559	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차 시장길 41(용답동) 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/	michael3770@seoul.go.kr	/	대시민공개