문서번호	도로시설과-11522
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	시설기술팀장	도로시설과장	도시안전실장
김훈겸	김영흠	이용심	07/01 조성일
협 조

PSC교량 유지관리관련

용역방향 검토회의(2차) 결과보고

2014. 6

도시안전실

도로시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

PSC교량 유지관리관련 용역방향 검토회의(2차) 결과보고

현재 도로시설과에서 용역시행 검토 중인 ‘PSC교량 유지관리방안 용역’ 에 대하여 관련전문가를 초빙하여 용역 과업내용 결정을 위한 검토회의를 개최하고 그 결과를 보고드림  ※ 1차 검토회의 : 2014.3.24.(월)

1		관련 근거

「내부순환도로 유지관리 개선방안」 (행정2부시장 방침 제 10062호, ‘11.7.12)

2		회의 개요

용 역 명 : PSC교량 유지관리방안 용역

안    건 : 용역 시행전 용역방향 선정

일    시 : 2014. 6. 25(수) 오후 2시

장    소 : 도시안전실장 집무실

3		참석자 구성

내부 참석자 : 도시안전실장, 도로시설과장, 시설기술팀장 및 팀원

외부 참석자(PSC교량 전문가 5인)

소 속	성 명	직 위	비고
도화종합기술공사	박 광 현	부사장	1차 자문회의 참석
코비코리아	이 만 섭	지사장	1차 자문회의 참석
한국시설안전공단	김 규 선	파트장
한국구조물안전연구원	이 채 규	대표이사
한국건설품질연구원	양 승 이	이사	1차 자문회의 참석

4		회의 결과

주요 내용

○ PSC교량의 유지관리시 필요한 공통적인 사항은 본 용역으로 큰 가이드라인을        제시하는 것이 필요하며, 현 용역세부내용은 공학적 수준이 높으므로 현실적인        실무 내용으로 정리 필요

○ 각 대상교량별 특성(설계, 시공, 구조특성, 보강사례 등)을 감안한 구체적          유지관리 사항은 정밀안전진단 용역시 각 교량별 안전점검편람을 업그레이드        시키는 것이 방안이 될 수 있음

○ PSC교량의 안전성과 직결되는 강선의 그라우팅 문제(부식, 균열, 공극 등)를 본        용역의 중점 과업사항으로 제시 필요하며, 현재 신뢰성을 확보하기 힘든 텐던의        긴장력 추정과 관련된 사항은 제외시키는 것이 바람직

위원별 주요의견

위 원 명	주 요 의 견
박광현 위원	- 그라우팅 문제, 처짐, 변위, 균열 등에 대해서 공통적 과업으로 지정 - 가설공법별로 주요부재에 대한 구체적 유지관리방안 마련 필요
이만섭 위원	- 균열 등의 분석방향은 공법별로 차이가 있으므로 공법별 고려필요 - 그라우팅 문제에 초점을 맞추고, 긴장력 측정은 제외시키는 것이 필요
김규선 위원	- 총괄적인 가이드라인 수준의 매뉴얼이 현 시점에서 필요 - 긴장재 부식과 관련하여 그라우팅 공동평가 등 내구성평가기법 정립 필요
이채규 위원	- 기술적 내용은 자료수집 정도로하고, 공법별 기존 손상내용정리 필요 - 기술적 내용은 유효긴장력 및 강선부식 측정법에 대한 내용으로 한정
양승이 위원	- PSC교량별 점검사항을 편람을 계속해서 업그레이드 하여 수정 필요 - 만약 연구용역으로 발주시 긴장력 산정과 장기처짐 분석 등 필요

5		조치 계획

자문의견 반영하여 용역 과업세부내용 수정 및 별도 용역시행 계획 작성

6		행정 사항

자문비 지급 : 500,000원(100,000원 X 5인)

예산과목

- 도로시설과, 도로시설물 운영, 시설물 품질향상 및 유지관리, 사무관리비

붙임 : 1. PSC교량 유지관리관련 추진경위 1부(자문 자료).

2. 자문의견서 각 1부.  끝.