문서번호	누수방지과-3278
결재일자	2014.7.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장
임주은	07/01 강신재

「내용연수 경과 상수도관 진단 평가 용역(강북지역)」

상수도관 진단 · 평가 대상 보고

2014. 7.

상수도사업본부

(시설안전부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	환경부	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

「내용연수 경과 상수도관 진단 평가 용역(강북지역)」
	상수도관 진단·평가 대상 보고

우리 본부에서 추진하고 있는 「내용연수 경과 상수도관 진단 · 평가용역(강북지역)」의 사업소별 및 관종별 평가 대상을 보고 드림.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 내용연수 경과 상수도관 진단 평가 용역(강북지역)

○ 사 업 비 : 307백만원

○ 사업기간 : 착수일로부터 7개월

○ 수행업체 : ㈜서용엔지니어링(대표사), ㈜도화엔지니어링

□ 사업대상

○ 위    치 : 중부, 서부, 동부, 북부수도사업소 관내

○ 평가대상 : 내용연수 경과 및 경과 도래 상수도관 406㎞

- 내용연수 경과 : 95㎞

∙ 덕타일 주철관	: 21㎞(경과연수 30년)

∙ 강관	: 74㎞(경과연수 30년 이상)

- 내용연수 미경과 : 311㎞(경과연수 25년, ′89년 부설)

∙ 덕타일 주철관	: 204㎞

∙ 강관	:   7㎞

∙ 스테인리스 강관	: 100㎞

○ 조사대상

- 세부평가 자료 조사 : 162개소

∙ 부단수 관 내시경 조사 : 48개소

∙ 관체 직접 조사 : 114개소

※ 착수보고회 시 자문의견(용역 대상에 동관 포함)을 반영하여 강북지역의 스테인리스 강관 직접시편 대상을 강남지역의 동관 직접시편 대상 개소수 만큼 감소시킴

[ 스테인리스 강관 직접시편 당초 : 24개소 → 변경 : 14개소(△10개소) ]

- 정밀평가 자료 조사 및 유속 측정 : 48개소

□ 사업대상 선정기준

○ 누수사고 다발 지점 등 수돗물 공급 취약지역의 상수도관

○ 녹물 및 정체수 등으로 인한 수질사고 발생지역의 상수도관

□ 사업소별 제출 대상

□ 향후 계획

○ 직접시편 채취를 위한 누수복구 관련 담당자 회의

○ 내시경 및 정밀평가 대상 지점 현장 조사

붙임 :  내용연수 경과 상수도관 진단 평가 용역 대상 각 1부. 끝.