문서번호	행정지원과-10225
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
강혜성	이우재	장성만		07/01 원응연
협 조	급수운영과장		우종근
	주무관		代김효수

「마천동지점」의

수질자동측정기 이전설치 계획

2014. 06

강동수도사업소

(행정지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「마천동지점」의 수질자동측정기 이전설치 계획

광암수계 관말(문정동)지역의 수질변화를 실시간으로 감시하여 수질이상 발견 즉시 대처하고, 수질자동감시시스템의 체계적인 운영 및 유지관리로 수질관리에 만전을 기함.

관련근거

급수불편(물 때) 민원에 따른 수질검사결과 등 조치사항 종합보고    (행정지원과-8331,2014.5.23.)

수질감시시스템 설치 협조 요청(급수운영과-8985,2014.6.10.)

수질자동측정기 현황

설치개요 : 14지점 15개

수계별 : 광암(8지점), 암사(6지점)

수질측정기 이전설치 지점 현황

이전지점 : 송파구 마천동 29-1(송파소방서)

설 치 일 : 2009년 7월

공급계통 : 광암정수센터 → 송파소방서

수질측정기 이전설치 사유

2014.5.11.~5.13. 문정동 87번지일대 고탁도 발생으로 인한 실시간 수질모니터링 필요

현재 마천동(송파소방서)에 설치되어 있는 수질측정기는 거마가압장과 불과 500m거리에 위치

→ 두 지점 모두 광암 직송수계로 탁도측정값 차이 없음

따라서, 마천동(송파소방서)에 설치된 측정기를 문정동(문덕초교)으로 이전설치하여 수질감시 강화

이전설치에 따른 효과

위례신도시 및 동남권일대 다량급수처의 급수변화로 인한 수질변화 사전감시 가능

마천동지점의 측정기 이전으로 측정기 신설에 따른 비용 감축

행정사항

소요예산 : 약 4,000천원

예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구출물, 시설비, 노후송배수관정비

(21102000)

이전일시 : 2014년 7월 중순 ~ 2014년 8월 말

측정기 이전 설치 공사 감독 : 행징지원과 수질팀

이전설치 비용지출 및 상․하수도배관 공사 : 급수운영과   끝.