보고서(성동구 송정동 7*-*번지 상수도관 이설)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
박종대	김광운	07/02 代김광운
협 조

문서번호 :	급수운영과-15766

성동구청 안전치수과에서 시행하는 『송정동 동일로 206번지 주변외 1개소 침수방지공사』 구간 내 ********* 앞 저촉 상수도관 이설 요청에 의거 아래와 같이 보고합니다.

이설현황

관련공문 : 안전치수과-12852(2014.06.19)

공 사 명 : 송정동 동일로 206번지 주변외 1개소 침수방지공사

이설위치 : ***************

이설대상 : 상수도관 D=200mm, L=70m

보고내용

저촉되는 상수도관 확인결과 D=200mm로 확인됨.

☞ 이설 상수도관로 현황

위치	상수도 이설현황	이설사유	비고
************	2004/DCIP/D200mm L=70m 이설	하수관 신설공사 위치와 저촉

확인결과 상수도관은 하수관 신설공사 계획 위치와 저촉되므로 상수도관(D=200mm)을 이설하여야 할 실정임.

향후계획

위와 같은 실정으로 상수도관 이설승인조건을 부여하고 이설공사에 대한 원인자부담금 고지서를 발부하여 원인자 자체이설토록 통보코자 하고,

공사 세부 계획 등 기타 협의사항은 사전 우리사업소와 협의 후 공사에 철저를 기하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 :  1. 이설승인조건 1부.

2. 위치도 1부.

3. 이설대상 상세내역 1부.

4. 원인자부담금산출내역서 1부.  끝.