문서번호	급수운영과-13446
결재일자	2014.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
제영도		07/02 최임봉
협 조	주무관		박종태
	주무관		공문수
	주무관		송종학
	주무관		박홍선
	주무관		이정훈

노후밸브 정비 및 철개교체에 따른 정비

(논현동 120외 7개소)

2014. 07

강남수도사업소

(급수운영과)

노후 밸브정비 및 철개교체에 따른 보고

강남구 관내 노후된 회주철 밸브로 인한 녹물 출수 등의 사고를 예방하기 위해 비내식성 재질의 밸브로 정비하고 간선도로상의 노후 철개로 인한 안전사고를 예방코자 아래와 같이 보고합니다.

노후밸브 및 철개 교체 대상

연번	위 치	구 경	재 질	비 고
1	논현동 120	D=300mm	원형철개	철개교체
2	역삼동 789-6	D=100mm	회주철(‘93년)	밸브교체 및 배관연결
3	개포동 1201-9	D=80mm	회주철(‘89년)	밸브교체
4	개포동 1202	D=80mm	회주철(‘89년)	밸브교체
5	개포동 1203	D=200mm	회주철(‘89년)	밸브교체
6	개포동 1206-4	D=80mm	회주철(‘89년)	밸브교체
7	개포동 1207-6	D=80mm	회주철(‘89년)	밸브교체
8	개포동 1218-14	D=150mm	회주철(‘89년)	밸브교체

보고내용

상기 위치의 노후밸브는 재질이 회주철로 설치년도가 오래되어 녹물출수의 우려가 많아 시민들에게 맑고 깨끗한 아리수를 공급에 막대한 지장을 초래하고 있으므로 긴급히 교체하여야할 실정임.

논현동의 교체대상 철개는 간선도로상에 위치하고 있으며, 철개가 차량통행으로 움직이는 등 안전사고의 위험이 있어 시급히 교체하여야할 실정임.

조치의견

위 보고 내용과 같이 노후된 밸브를 비내식성 밸브로 교체하여 맑은물 공급에 기여코자 하며, 강남구 관내 급수공사 연간단가 업체에 작업지시하여 완료토록 하겠습니다.

- 공사개요 : 노후 밸브 및 철개교체 8개소

붙임 : 공사 위치도 1부.  끝.