이상수전 현장조사 보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	김태현	代신진식	07/03 代전육중

	명에 의하여 이상수전(지침비정상)에 대하여 현장조사후 지침비정상 계량기에 대하여 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2014.7.3
보 고 자 : 6급 성명 : 김태현

보       고       내       용

일  시

2014.6.11

건  명

출장결과 보고서(지침비정상)

내용

1. 대상수전

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유
강북구 수유3동 647-2	강북 구청	36484842	P11-140770	20	32	천단위 비정상

2. 조사내용

- 급수사용실태 : 우이천내 시민을 위한 휴식공원사용

- 2014. 7. 3. 배관 등 확인한 바 조례위반, 누수 등은 발견할수 없음 , 확인지침5347

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	침비사진
2014.07.03	확인지침	10	5347	52
2014.06.04	정례검침	10	5295	5101
2014.04.04	정례검침	10	194	0
2014. 2.04	정레검침	10	194	0
2013.12.04	정례검침	10	194	1
2013.10.04	정레검침	10	193	72

4. 점검결과

- 2개월 추정사용량  :  5347 – 5295 = 52 ÷ 28 × 61 = 113㎥

- 강북구청(치수방재과) 우이천내 시민휴식공간내 분수(개천식분수)사용하는 물로서 개천물       이 빠지면 보충수로 사용하므로 여름철에 150㎥이내 사용함

- 백단위지침이 올라가면서 천단위지침이 동반상승한 것으로 판단되는 천단위침비로 판단됨

4. 조사자 의견

-  상기 수전은 조사결과 누수 등 격증사유가 없는 수용가로 천단위 지침 비정상계량기로  판단되기에, 사용량은 천단위지침을 제외한 사용량으로 조정함과 수도계량기는 침비정상

이므로 교체함이 타당하다고 사료됨.

비  고