정기점검보고서(구룡교)

등록번호	시설보수과-5158
결재일자	2014.7.4.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
유진호		신동헌	07/04 김만수
협 조	주무관			김지환

시설물명	구룡교	시설물 개 요	․ 폭 : 27~44m ․ 연장 : 900m	법정구분	1종	준공년도 2002년
관 리 책임자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			주점검자		유 진 호
				점 검 조		마 순 원

∘ 점검일시 : 2014. 6.27(금)

∘ 점검구간 : 구룡교 전구간

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단 관련 사항						처리현황		사진번호 (연도-월-일-번호)
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	P11,P14	포장 소성변형	2개소	B	주의관찰			해빙기 점검

∘ 새로운 이상 발생 개소

연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호 (연도-월-일-번호)
		특이사항 없음.

∘ 기타 특이사항(지시사항 등)

특이사항 없음.

별첨 : 1. 점검표 1부. 끝.

시설물 점검표

시설물명 : 구룡교

구 분		지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
상부	포장부	특이사항 없음	-
	신축이음	〃	-
	난간,연석	〃	-
	배수시설	〃	-
하부	슬라브	〃	-
	가로보	〃	-
	교좌장치	〃	-
	교대,교각	〃	-
부속시설		〃	-
기타		〃	-
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항		-	-

2014. 6.27.

점검자 : 직급) 시설7급  성명 유 진 호 (인)

기계7급  성명 마 순 원 (인)