다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	구로구청장(도로과장)
(경유)
제목	횡단보도 턱낮춤 관련 질의 회신

1. 구로구 도로과-7986호(2014.6.27., 횡단보도 턱낮춤 관련 민원사항 검토 요청)와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 요청한 횡단보도 턱낮춤시실 및 시각장애인 점자블록에 대한 민원에 대하여 아래와 같이 회신하오니 유사 민원에 참고하시기 바랍니다.

가. 시각장애인 점자블록 턱낮춤 위치 조정

- 시각장애인용 점자블록의 경우, 과거에는 턱이 낮춰진 곳에 설치한다는 지침이 있었으나, 시각장애인이 횡단보도를 건널 때는 오히려 보도턱이 있는 곳에서 건너는 것이 안전하다고 시각장애인 관련 단체에서 요구를 하여, 2012년 관련 지침이 변경되었습니다.

나. 턱낮춤 위치 추가 설치

- 과거에는 횡단보도 폭이 8m 이상일 경우에 턱낮춤을 2개소 설치한 경우가 있었으나, 그 결과 턱이 높은 곳과 낮은 곳이 기형적인 모양이 되어 오히려 횡단하는 보행자의 안전사고가 발생하는 경우가 많았습니다. 또한, 2개소 설치시 턱 높인 구간이 상대적으로 짧아져 시각장애인 점자블록 설치구간도 함께 짧아지게 되어 시각장애인들의 보행불편이 야기되었습니다. 이러한 이유로 보도 턱낮춤 구간은 횡단보도의 폭과 상관없이 1개소를 설치하는 것으로 지침이 변경되었음을 알려드립니다.

- 아울러, 지체장애인(휠체어사용자) 및 유모차 이용자가 일반 보행인과 상충하는 문제는, 실제 상충으로 인한 불편이 발생되고 있는지 현장을 모니터링 한 후, 한 쪽 편의 턱낮춤 위치를 조정하는 방향으로 검토하시기 바랍니다. 이 때, 횡단보도에 시각장애인 음향신호기가 있을 경우에는 점자블록의 위치와 함께 고려해 주시기 바랍니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박대근		보도정책팀장	조재관		보도환경개선과장	07/04 송상영
협조자
시행	보도환경개선과-9313	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-8116	/전송	02-2133-0764	/		/	대시민공개