문서번호	수도자재관리센터-12536
결재일자	2014.7.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	07/07 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형27, 대형34)0704

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

수도자재관리센터

(공사자재관리팀)

공사용자재 입고검사 결과 보고

조달구매하여 납품된 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시

하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	납품요구일 (납품기한)	배정 업체
덕타일주철 이형관 구매(대형27)	이형관 104종 4,730개 압륜 2종 130조	₩337,473,150	2014.05.09 (2014.07.18)	한 국 주 철관 공업(주) (대표: 홍동국)
덕타일주철 이형관 구매(대형34)	이형관 80종 2,377개 압륜 55조	₩157,419,330원	2014.05.28 (2014.07.17)

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.07.04

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누 계	금 번 납품량	잔량
2F단관	200mm*L500	개	50	0	50	0	대형27
K.P이음관	700mm	개	40	20	10	10	“
1F단관(L650)	200mm*L650	개	52	0	52	0	“
1F단관(L650)	250mm*L650	개	18	16	2	0	“
1F단관(L650)	100mm*L650	개	82	0	41	41	대형34
1F단관(L650)	200mm*L650	개	100	0	13	87	“

□ 검사결과

(대형27)

(단위:개)

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	용출	검사결과
2F단관	200mm*L500	50	1	1	-	-	-	-	적합
K.P이음관	700mm	10	1	1	-	-	-	-	“
1F단관(L650)	200mm*L650	52	1	1	-	-	-	-	“
1F단관(L650)	250mm*L650	2	1	1	-	-	-	-	“

(대형34)

(단위:개)

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	용출	검사결과
1F단관(L650)	100mm*L650	41	1	1	-	-	-	-	“
1F단관(L650)	200mm*L650	13	1	1	-	-	-	-	“

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련항목의 자체 및 공인 시험성적서 등을 제출토록 함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

○ 재료시험은 자체 및 공인 시험성적서를 확인 후 적합 시 검수코자 함.

붙임 1) 이형관검사표(대형27) 1부.

2) 주철관검사표(대형34) 1부.  끝.