투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	풍수해 취약시설 일제점검 시행

1. 서울특별시재안안전대책본부-68(2014.7.04)호와 관련입니다.

2. 금년 7월부터 서울을 포함한 중부지방에 장기간 집중호우가 내일 것으로 예상되는바, 각 부서(안내센터)에서는 한강내 공사장 및 관련 한강시설물(부상시설물,수상시설물 포함)에 대하여 일제점검내용을 참고하여 점검을 실시하고 점검결과(붙임2)를 치수과로 2014.7.10까지 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 7. 7일(월) ~ 7. 9(수)

나. 점검내용

-  한강시설물(제방 및 접근시설 등), 한강내 공사장

-  부상·수상시설물(매점, 화장실등)

∙ 작동매뉴얼 숙지여부 확인

∙ 부상시 사전조치작업 숙달여부 확인

∙ 부상시설 정상가동 확인(기둥휨, 부상장치 녹제거 등)

- 수상시설물 : 유ㆍ도선, 유ㆍ도선장, 공사용선박 등

∙ 선박의 선체 및 기관의 관리실태

∙ 선박 안전장비 비치 및 관리실태

∙ 계류 정박상태 및 관련장비 비치 및 관리실태 등

- 노후 건축물 석축, 옹벽, 축대 등 안전점검

- 주요 공사장 안전점검(안전관리계획, 배수시설, 가시설, 크레인 등)

- 하천내 배수시설 준설상태 점검

- 하천 및 저지대 침수취약도로, 지하차도(나들목) 등 배수로 펌프시설 , CCTV 등 관리장비 정상작동 점검

- 전기(각종 분전반), 가스배관, 통신케이블 등 시설 안전점검

- 비산시설물 및 전도위험시설물 점검(도로교통시설물, 간판, 현수막, 수목등)

- 가로수 등 점검(썩은뿌리제거, 가지치기, 낙엽제거 등)

따로붙임  1) 풍수해 관련공문서 1부.

2) 풍수해안전대책 보고자료(PDF) 1부.

2) 취약시설 일제점검 결과(양식1부).

3) 부상시설 점검보고서 및 부상시설 현황 1부.

4. 한강공사장 현황 1부.   끝.

	치수과장
수신자	운영과장,수상관리과장,환경과장,공원기획과장,생태공원과장,녹지관리과장,공원사업과장,시설관리과장,기전설비1과장,기전설비2과장,한강11센터
주무관	방호익		치수과장	07/07 김용제
협조자	주무관	손창열
시행	치수과-2618	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 강변북로 257	/
전화	02-3780-0683	/전송	3780-0744	/		/	대시민공개