문서번호	급수운영과-13246
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	북부수도사업소장
장관규		김수영	07/07 이종백
협 조
	시설관리과장			김영훈
	주무관			임종진
	주무관			이승철
	지방시설사무관대우			유승효
	주무관			이승완
	지방시설사무관대우			정재풍

2014년 하절기 안전하고 효율적인 도로굴착공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

2014년 하절기 안전하고 효율적인 도로굴착공사 계획

금년도는 서울시 지침으로 별도의 도로굴착 통제기간을 정하지 않고 기상예보를 참고하여 강우예보시 마다 굴착공사를 시행하도록 통보되어 우리사업소에서는 여름철 급변하는 기상변화에 적극 대처하고 안전하고 효율적인 공사를 시행하여 사업추진에 차질이 없도록 조치코자 함.

『 시행 근거』

1. 서울 도로관리과-9513(2014.6.23)호 2014년 여름 장마철 도로굴착 통제 방안 알림

- 사유 : 여름 장마철 도로굴착 통제기간 중에도 맑은 날이 많아 주민들과 굴착시행자로부터 무리한 통제로 공사기간이 부족하다는 민원 등을 감안함.

2. 상수도사업본부 누수방지과 –3072(2014.6.24)호 2014년 여름 장마철 도로굴착 통제 방안 알림

Ⅰ		추진개요

□  추진기간 : 2014. 7. 15~ 2014. 8. 14 (1개월)

□  대상사업 : 도로굴착을 수반하는 모든 상수도 공사 (10개공사)

< 대상사업 현황 >

구분	공사명	공사개요	공사기간	총공사비 (백만원)	담당자 (전화)	비 고
송배수관	도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사	D=900mm L= 900m	‘14.5월~11월	2,500	이문성 (3392)	시설
	상계8동 파출소~농협마들역 송배수관정비공사	D=400mm L= 500m	‘14.5.22~10.2	350	정기성 (3367)	급수
	도봉산입구~도봉파크빌아파트송배수관정비공사(1단계)-지하철1,7호선추진구간	D=500mm L= 80m	‘14.6.9~9.16	421	문병희 (3342)	급수
	중랑천 횡단상수도관 이설공사	D=800mm L= 93m	‘14.6.2~12.31	812	김종필 (3357)	급수
배급수관	쌍문동 707-13~631-2번지외 1개소 세척갱생관정비공사	D=20~300mm L= 981m	‘14.4.23~9.18	947	윤승구 (3343)	급수
	4.19묘지삼거리~통일교육원입구 세척갱생관정비공사	D=900mm L= 909m	‘14.4.25~10.21	742	이한수 (3406)	시설
연간단가사업	2014년 긴급누수복구공사(연간단가)	생략	2014.6~2015.6	생략	이승철 (3410)	시설
	2014년 노원구 급수공사(연간단가)	생략	2014.6~2015.6	생략	김종필 외1	급수
	2014년 도봉구 급수공사(연간단가)	생략	2014.6~2015.6	생략	윤승구 외1	급수
	2014년 강북구 급수공사(연간단가)	생략	2014.6~2015.6	생략	이문성 외3	시설

Ⅱ		세부 추진계획

□ 추진 기간중 매일 기상예보 관측실시 및 도로굴착일정 조정

○ 굴착공사일로부터 향후 7일간 기상예보 관측

- 관측자 : 도로굴착관련 업무담당자(지역담당자) 전원

○ 기상예보에 따른 굴착일정 조정 및 무리한 작업지시 제한

- 굴착공사일로부터 7일 이내에 강우예보가 없을 경우에 한하여 도로굴착 공사일을 지정하여 제한적인 작업지시 실시

□ 업무담당자간 긴밀한 협조체제 유지

○ 도로굴착 및 포장복구담당자간 유기적인 협조체제 유지

- 지역별 포장복구 업무담당자

‣ 도봉구, 노원구 지역 : 급수운영과 장관규 (3146-3372)

‣ 강북구 지역 : 강북구청 도로관리과 김정훈(901-5842)

(누수복구공사 및 불용관정비공사는 제외)

○ 업무담당자 간 공사일정 공유로 긴급 사고시 신속한 대응

- 하절기 기간중 업무담당자 및 공사업체(굴착 및 복구업체)간 공사일정을  상시 공유하여 기상이변으로 인한 사고 발생시 신속 공동대응 체제 유지

○ 관련공무원 및 시공업체 비상연락망 체계 유지

Ⅲ		행정사항

○ 모든 담당자의 하루 일과 시작은 기상예보 관측부터 확인

○ 진행중인 공사현장 1일 1회이상 재난대비 이상 유무점검

○ 안전하고 효율적인 사업추진으로 풍수해 재난사고 제로화 추진 및 민원발생 최소화

첨부 : 2014년 여름철 도로굴착 통제방안 알림 공문 사본 각 1부.

(도로관리과, 누수방지과) 끝.